华环评[2019]08号

**关于****华容县幸福建材有限公司年产60万吨建筑用砂**

**建设项目环境影响报告表的批复**

华容县幸福建材有限公司：

你单位《关于申请对〈华容县幸福建材有限公司年产60万吨建筑用砂建设项目环境影响报告表〉批复的报告》及有关材料已收悉，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、华容县幸福建材有限公司年产60万吨建筑用砂建设项目位于华容县注滋口镇溜口村。总占地面积为3700m2，项目不含采砂工序，原料外购，对外购的原料进行破碎、筛分、清洗，主要建设内容为制砂生产线、原料库、产品库、配室等，生产规模为年产60万吨建筑用砂。项目总投资2000万元。项目符合国家产业政策，根据长沙振新环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表的结论和专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的建设地点、规模、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、项目原辅材料必须从合法途径购入，严禁使用山砂进行加工。

2、加强废水污染防治工作。项目排水采用雨污分流制，项目初期雨水经排水沟排入废水处理系统处理后回用，不外排；洗砂废水经收集后进入废水处理系统沉淀处理后回用；生活污水经四池净化系统处理后用于灌溉厂区绿化。

3、严格落实大气污染防治措施。生产车间实现全封闭化，在破碎机、振动筛、制砂机入料口、出料口等产尘源设置喷淋装置，并在破碎机、振动筛、制砂机上设置集气罩，生产粉尘经集气罩收集后进入脉冲式布袋除尘器，处理后由15m排气筒外排。皮带输送机实现全封闭化；原料库、产品库均实现全封闭化，在装卸区安装喷淋设施；加强厂区绿化，厂内道路定期洒水；产品运输尽量避开居民集中区，运输车辆冲洗后出厂。

4、加强噪声污染防治工作。控制作业时间，严禁夜间生产。采取相应的低噪声设备、基础减震等措施，厂界噪声昼间预测值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5、加强项目固体废物管理。按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实好各类固体废物的收集、处置措施。废水处理系统沉泥集中收集脱水、压滤后外售；生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置。

6、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放，严禁“三废”不经处理直接排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由华容县环境监察大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境监察大队备案。

二〇一九年八月九日

抄送：长沙振新环境保护开发有限公司