华环评[2020]01号

**关于华容县洪运土石方工程有限公司年产5000t长江护岸水泥预制件建设项目环境影响报告表的批复**

华容县洪运土石方工程有限公司：

你单位《关于申请对〈华容县洪运土石方工程有限公司年产5000t长江护岸水泥预制件建设项目环境影响报告表〉批复的报告》及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、华容县洪运土石方工程有限公司年产5000t长江护岸水泥预制件建设项目位于华容县洪山头居委会农业二、三组，项目属于新建，总投资200万元，环保投资8万元，总占地面积为16000m2，总建筑面积12000m2，主要建设砂石堆场、搅拌区、筛沙区、砖机制作区、成品堆放区等，并配套建设给排水、电力、场地硬化、绿化等基础配套设施建设工程。项目符合国家产业政策，根据湖南环腾环保工程有限公司编制《华容县洪运土石方工程有限公司年产5000t长江护岸水泥预制件建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论和专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目按照报告表中所列的建设地点、规模、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、加强废水污染防治工作。项目排水采用雨污分流制，生产废水经60m2沉淀池沉淀沉清后进入清水池回用，不外排。雨水直接进入厂区管网，再排入附近河流。生活废水经化粪池处理后农用，不外排。项目生产厂地面、化粪池及污水管道采取硬化防渗措施，尤其在化粪池及污水管道所在位置采取了严格的防渗措施，同时加强监管，避免污染地下水。

2、严格落实大气污染防治措施。项目厂区地面均采取硬化处理。原料堆场内采取严格的篷盖、洒水、6m高抑尘网等抑尘措施。堆场内地面防渗硬化、防渗处理设置一套洒水装置，定期洒水降尘。运输车厢采取密闭措施或有效篷盖，严禁敞开式运输，装卸物料采取了篷布遮盖、喷淋、洒水等抑尘措施。采用人工推车加盖篷布的方式往上料搅拌设施输送物料，厂内输送机输送过程输送带上方须密闭，上料搅拌工序定期洒水降尘。

3、加强噪声污染防治工作。控制作业时间，严禁夜间生产（夜间22:00时至次日6:00时）。通过选用低噪声设备、隔音棚隔声、合理布局、强化生产管理等措施，生产过程厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。

4、加强项目固体废物管理。按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实好各类固体废物的收集、处置措施。项目除尘器收尘、沉淀池沉渣回用于生产，不合格产品经粉碎后回用于生产，废包装袋收集后外售。生活垃圾经分类收集后，由环卫部门清运。

5、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，制定科学有效的应急预案事故处理预案，建立健全应急组织实施体系，增强事故防范意识。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由华容县环境监察大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境监察大队备案。

二0二0年元月十九日

抄送：湖南环腾环保工程有限公司