华环评[2020]13号

**关于****华容县怀岳医院建设项目环境影响报告表的**

**批 复**

华容县怀岳医院有限公司：

你单位《关于华容县怀岳医院建设项目（81张病床）申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华容县怀岳医院建设项目（81张病床）选址于湖南省岳阳市华容县一桥西路与范蠡中路交汇处（中心位置地理坐标：E112°33′21.55″，N29°31′32.25″），该项目总用地面积3200平方米，总建设面积22400平方米，计划总投资1000万元，建设包括门诊、住院、科室、病房、行政于一体的综合医院。新建医院设有住院楼及门诊楼，其中包括：中医科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、肛肠科、手术室、放射科、检验室，本项目不设置传染科、制氧间、太平间，采用液态氧气储存罐，与病房氧气管连接，病床总数为81张。预计日门诊量70人次，医护人员60人。放射性设备委托有资质的单位另行环评。根据山东睿福环境科技有限责任公司编制的《华容县怀岳医院建设项目（81张病床）环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强水污染防治措施。项目排水系统采用雨污分流，雨水就近接入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，与医疗废水一起汇入医院污水处理站处理（“预处理+调节池+生化处理+絮凝沉淀+二氧化氯消毒”），能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，汇入市政污水管网，排入华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理达标后，排放至华容河。

2、加强大气污染治理。污水处理站为地埋式，处于密闭环境，经过喷洒除臭剂、空气自然扩散后，满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3废气最高允许排放标准。厨房含油烟气采用油烟净化装置处理，出口烟气达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后经由排气通道从楼顶排放。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值。

3、噪声污染防治工作。加强医院的设备管理，合理布置污水处理站水泵噪声、空调、食堂油烟净化装置及医疗设备等，噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，同时医院周边布置绿化带，确保厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

4、固体废物防治工作。医疗废物须严格按照《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》等要求规范收集、暂存及转运，建设规范的医疗废物暂存场，健全转移联单管理制度，并建立收集、转运台帐。医疗固废经医疗废物暂存间收集，定期运送至有相关资质公司处理处理；本项目污水处理设施中所产生的污泥，则经消毒处理后，也交由有相关资质公司处理处理；生活垃圾经收集后，交由当地环卫部门清运。

5、加强环境管理和环境风险防范工作。对医疗废物管理人员开展专业知识培训，编制事故应急预案，配备相应应急处置物资，制订营运期环境监测计划。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2020年8月7日

|  |
| --- |
| 抄送:山东睿福环境科技有限责任公司 |