华环评 [2021]06号

**关于****华容惠华环保建材有限公司石材加工项目(60万吨/年砂石骨料)环境影响报告表的批复**

华容惠华环保建材有限公司：

你单位《关于申请办理华容惠华环保建材有限公司石材加工项目(60万吨/年砂石骨料)环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 华容惠华环保建材有限公司石材加工项目(60万吨/年砂石骨料)用地为租赁华容县东山镇明碧山村村民委员会20亩土地（经国土测绘实测面积为10861.36m2），建筑面积为3666m2。建设内容包括办公楼、宿舍楼、生产车间、原料堆场、产品堆场，另设置三级沉淀池及清水池及配套给排水、供配电、道路硬化等公用配套设施。总投资500万元，建成后达到60万吨/年机制砂建筑材料规模。项目符合国家产业政策、符合《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016 ）及《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关要求，根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《华容惠华环保建材有限公司石材加工项目(60万吨/年砂石骨料)环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、本项目不涉及采砂工序。项目原材料必须有合法来源，并建立公司台账。

2、切实做好施工期环境保护工作。加强施工管理，文明施工，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；使用商品混凝土，加强施工工地洒水降尘等防尘措施；施工污水经初步隔油、沉淀处理后尽可能循环用或作为场地抑尘洒水用水。施工人员生活垃圾收集后由环卫部门送到卫生填埋场进行填埋处置。

3、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水进入沉淀池，后期雨水直接进周边雨水沟排放。项目生活废水经隔油池化粪池处理后用于周边农田或植被绿化施肥，不外排；项目生产废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。

4、加强大气污染治理。生产车间、原料堆场及成品堆场均为封闭式车间，原料堆场及成品堆场采取洒水降尘，生产车间采取湿式作业，项目粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求。食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过油烟管道高于所在建筑屋顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。

5、噪声污染防治工作。项目合理安排作业时间，禁止夜间生产（夜间22:00时至次日6:00时）；高噪声设备位于密闭厂房内，加强噪声设备的基础减振、道路两侧绿化、设备养护和规范物料装卸管理等一系列降噪隔振措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账；按照《危险废物贮存污染控标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单相关要求，规范设置固体废物暂存场所。沉淀池泥沙定期清理，经污泥干化场压滤脱水后暂存于污泥暂存区，再外售建材厂综合利用；废机油由废机油桶收集后暂存于危废暂存间再委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后，定期运往生活垃圾填埋场卫生处置。

7、环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全各污染防治设施运行管理及各类台帐，定期检修，规范进行环境监测工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2021年2月26日

|  |
| --- |
| 抄送:湖南环美达环保科技有限公司 |