华环评 [2021]18号

**关于****岳阳钰铭报废汽车回收拆解有限公司年回收拆解报废汽车1万台建设项目环境影响报告表的批复**

岳阳钰铭报废汽车回收拆解有限公司：

你单位《关于申请办理年回收拆解报废汽车1万台建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 岳阳钰铭报废汽车回收拆解有限公司年回收拆解报废汽车1万台建设项目位于岳阳市华容县章华镇十里铺社区（原清水砖厂），项目总投资 2000万元，建设内容主要包括汽车拆解车间、废弃物分类堆放区、打包装卸区（以上区域为全封闭式钢框架结构且地面硬化防渗）、回收车辆暂停区（地面硬化防渗处理）、办公楼、食堂、宿舍，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。项目符合国家产业政策，根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《年回收拆解报废汽车1万台建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目初期雨水、地面拖洗废水经隔油及絮凝沉淀后处理后通过专用罐车运至桥东污水处理厂处理；生活废水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用，不外排。

2、废气污染防治工作。项目所有废气共用同一套处理设施，采用集气罩+脉冲布袋设备处理后，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和VOCs排放浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求后经15m高的排气筒排放。食堂油烟安装油烟净化器对油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过排气筒高于屋顶排放。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4类标准。

4、固体废物防治工作。严格按行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，规范建设固体废物暂存间，建立健全固体废物产生、暂存、转运、处置管理台帐，及时清除各类生产固废。项目初期雨水沉淀池沉渣收集后外售处理；布袋除尘器收集的粉尘可以作为金属性粉尘回收；拆解废杂物送城市垃圾填埋场处置；废油、拖把清洗废水在隔油过程隔出的废油、废电池、废电路板、废尾气净化装置在危险废物暂存区暂存后，定期交由有资质的单位处置；含油抹布交由环卫部门处置；废制冷剂需使用专用容器密封贮存，氟利昂类制冷剂应委托给所在地省级环境保护主管部门备案的单位进行回收、再生利用，或委托给持有危险废物经营许可证、具有销毁技术条件的单位销毁；引爆的安全气囊按照一般废物进行处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理处置。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2021年7月30日

|  |
| --- |
| 抄送:湖南环美达环保科技有限公司 |