岳华环评 [2021]23号

**关于****湖南海霸食品有限公司年产13万吨酱腌菜搬迁**

**扩建项目环境影响报告表的批复**

湖南海霸食品有限公司：

你公司《关于申请办理年产13万吨酱腌菜搬迁扩建项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南海霸食品有限公司拟在华容工业集中区三封工业园芥菜产业园建设“年产 13 万吨酱腌菜搬迁扩建项目”。项目总投资13000万元，其中环保投资298万元。项目建设内容包括厂房、综合楼、宿舍、仓库、锅炉房以及污水处理站等配套设施。根据贵阳科保环境技术有限公司编制的《湖南海霸食品有限公司年产13万吨酱腌菜搬迁扩建项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区雨水及污水管网。雨水在厂区内汇集后，排入华容工业集中区三封工业园求索南路雨水管网；项目生产污水及生活污水经自建的污水处理站（“格栅+调节池+组合气浮+厌氧水解+生物接触氧化+沉淀池”工艺，处理规模 1200t/d）处理达到华容县工业园污水处理厂接管标准后经园区污水管网排入华容县工业园污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B标准后，排入华洪运河。

2、废气污染防治工作。项目锅炉烟气经水膜除尘处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3的要求后经40m排气筒装置外排；炒制油烟经抽风装置+油烟净化系统处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后通过15m高的排气筒外排；卤制、调味工序车间内设置新风系统与换气扇，通过加强通风减少异味；食堂油烟废气经油烟净化设施处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）浓度限值要求后引至高于楼顶3m 处排放，并避开建筑物。污水处理站恶臭以“集气罩+异味吸附装置”设施处理后通过15m排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

3、噪声污染防治工作。项目合理布局，生产设备置于车间内，噪声主要通过隔声、减振、消音以及绿化等措施使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，生产废料、卤制废料经集中收集后送垃圾填埋场填埋。不合格产品可以外售给饲料厂综合利用。废包装材料集中收集后外售。燃料燃烧灰尘、除尘灰渣作为生产有机肥的原料出售。污水处理站污泥经浓缩脱水达到60%含水率后运往垃圾填埋场进行卫生填埋。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，废旧润滑油桶、含油抹布与手套、废盐酸、硫酸瓶妥善分类用指定容器收集后于危废暂存间暂存，委托有资质单位处理，并执行转移联单制度；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全各污染防治设施运行管理及各类台帐，定期检修，规范进行环境监测工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

6、总量控制指标：COD≤21.6t/a、氨氮≤2.88t/a、SO2≤2.35t/a、NOX≤3.53t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2021年12月17日