岳华环评[2022]04号

**关于****湖南宏羽金属材料有限公司年加工门窗6万平米、围栏30万米建设项目环境影响报告表的批复**

湖南宏羽金属材料有限公司：

你公司《关于申请办理湖南宏羽金属材料有限公司年加工门窗6万平米、围栏30万米建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南宏羽金属材料有限公司租赁湖南省岳阳市华容工业集中区石伏工业园湖南丰盛纺织集团有限公司现有厂房建设年加工门窗6万平米、围栏30万米建设项目。项目建筑面积5754m²，已建设有主体工程，环保工程等配套工程。根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《湖南宏羽金属材料有限公司年加工门窗6万平米、围栏30万米建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。生活污水经隔油池+三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过园区污水管网进入桥东污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 类标准后排入华容河。

2、废气污染防治工作。焊接烟气经移动式烟气净化器处理后于车间内无组织排放，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。喷塑静电粉末自动喷涂生产线自带一套回收系统（二级回收装置：大旋风回收、滤芯回收）处理喷粉废气，喷粉室密封及回收室负压，粉尘由抽风管进入回收装置，并确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。天燃气燃烧废气达到《[锅炉大气污染物排放标准](http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/dqhjbh/dqgdwrywrwpfbz/201405/W020140530580815383678.pdf)》(GB13271-2014)中表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准后引至固废废气排气筒内排放。对车间内无组织排放的粉尘定期清扫，除尘设施定期检查，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。项目食堂油烟经抽油烟机处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB 18483-2001)后引至屋顶高空外排。

3、噪声污染防治工作。加强对设备的维护与保养，合理安排生产，夜间禁止生产。通过选用低噪声设备、隔声减震、等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间。废钢屑、废边角料、加工金属粉尘经收集后外售；废机油收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托给有资质的单位处理；静电喷塑粉尘通过滤芯回收装置收集后回用于生产；生活垃圾交由环卫部门清运。

5、加强运营期环境风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》编制突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台账，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

1. 主要污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.00016t/a、NOx≤0.095t/a、VOCs≤0.012t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2022年5月9日