岳华环评[2023]2号

**关于****湖南琦香阁食品有限公司年产酸菜20000吨、红油食品6800吨建设项目环境影响报告表的批复**

湖南琦香阁食品有限公司：

你公司《关于申请办理湖南琦香阁食品有限公司年产酸菜20000吨、红油食品6800吨建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南琦香阁食品有限公司租用岳阳希尔力生物饲料有限公司在湖南省岳阳市华容县章华镇新春路1号的生产厂房，项目投资总额1000万元,占地面积15000㎡；新建年产酸菜 20000 吨、红油食品 6800 吨建设项目。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南华中矿业有限公司编制的《湖南琦香阁食品有限公司年产酸菜20000吨、红油食品6800吨建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，完善项目雨污管网。项目雨水经雨水沟排至市政雨水管网。生活污水经化粪池预处理达到接管标准要求后进入市政污水管网，生产废水经自建污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、氯化物参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962-2015）表1中B级的规定后排到污水处理厂进一步达标处理。

按照分区防控的原则落实报告表提出地下水污染防治措施，生产车间地面硬化，储罐区设置围堰、危废暂存间、污水处理站按照要求采取防渗处理，强化管理，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

1. 废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，规范建设废气收集处理排放系统。生产车间加强厂区通风，通过污水处理站密闭加盖处理，周边绿化吸附等措施，确保车间异味及污水处理站恶臭无组织满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中无组织排放监控浓度限值浓度；生物质锅炉废气经过“高效布袋除尘+35m 排气筒”处理后排放，锅炉烟气须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值要求；食堂油烟经抽油烟机收集后经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求引至楼顶排放。

3、噪声污染防治工作。严格落实各项噪声防治措施，采用低噪声设备、车间合理布局、设备基础减震处理，通过加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》等相关标准和规定要求，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置全过程管理台帐。项目沾染了机油的劳保用品、沾染了油类物质的包装材料暂存于危废暂存间，再交有资质的单位安全处置，并严格按照《危险废物转移管理办法》要求落实相关转移工作；生活垃圾经厂内垃圾桶收集后再由环卫部门统一清运处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

6、总量控制指标：二氧化硫≤2.08t/a、氮氧化物≤2.05t/a、COD≤1.502t/a；NH3-N≤0.15t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

 岳阳市生态环境局

 2023年1月29日