岳华环评[2023]6号

**关于****年产6000万块环保烧结空心砖生产线原料掺烧**

**技改项目环境影响报告表的批复**

华容县东山镇宏拓环保砖厂：

你公司《关于申请办理年产6000万块环保烧结空心砖生产线原料掺烧技改项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华容县东山镇宏拓环保砖厂投资1600万元，在湖南省华容县东山镇长宁垸民生村五组，建设年产6000万块环保烧结空心砖项目。本次拟投资200万元在原有厂址内建设年产6000万块环保烧结空心砖生产线原料掺烧技改项目，该技改项目生产厂址、生产工艺、生产时间、产品种类及产能（6000万块）均保持不变。项目总建筑面积39960m2，由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据长沙沛霖环保科技有限公司编制的《年产6000万块环保烧结空心砖生产线原料掺烧技改项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化以及农田灌溉。脱硫塔废水循环使用不外排。

2、废气污染防治工作。加强日常管理，设置封闭式原料库，卸料在封闭车间进行，加强洒水防尘力度，定期清理路面，对进出车辆进行冲洗；生产车间设置封闭式生产、在设备上方进行喷雾除尘，确保无组织排放的大气污染物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3企业边界大气污染物浓度限值要求；燃烧废气采用湿式双碱脱硫除尘法处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2及修改单企业大气污染物排放限值后通过30m排气筒高空排放；厨房产生的饮食油烟经过油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求后拟通过专用固定排气管道升顶排放。

3、噪声污染防治工作。合理布局，通过选用高效低噪声设备、厂房建筑隔声、安装减振底座、绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“减量化、资源化、无害化”的原则，严格落实《[一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）](http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202012/W020201218695845325455.pdf)》相关标准和规定要求，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。废坯堆放在生产车间的粗料存放区，再作为原料返回生产工序；脱硫除尘渣作制坯原料使用；生活垃圾交由环卫部门处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

6、总量控制指标：SO2≤8.88t/a；NOx≤9.96t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2023年3月22日