


	
岳华环评[2026]11号
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]关于华容县迎宾路-华容大道片区市政排水防涝设施
建设工程环境影响报告表的批复
华容县城乡建设事务中心：
你单位提交的《华容县迎宾路-华容大道片区市政排水防涝设施建设工程环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
1、 [bookmark: OLE_LINK16]华容县迎宾路-华容大道片区市政排水防涝设施建设工程位于华容县迎宾路和华容大道片区。本次共涉及排水管道工程24.08km；新建雨水井182个，改造雨水井352个，改造雨水口698个；移动排涝装备购置4台：高扬程潜水泵2台，移动式小型潜水泵2台；排涝通道建设3.90km：改造华容大道至杏花村路排水箱涵900米，新建华容大道至杏花村路排涝沟渠3公里。项目符合国家产业政策、符合华容县生态环境分区管控要求，根据湖南森铭环境工程有限公司编制的《华容县迎宾路-华容大道片区市政排水防涝设施建设工程环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。
2、 在工程建设和运营过程中，你单位须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点落实以下要求：
1、严格落实水污染防治措施。施工期汽车机械设备冲洗废水经隔油沉淀池处理后，回用于汽车机械设备冲洗或场地洒水抑尘；临时排水沟废水经沉淀池处理后，回用于汽车机械设备冲洗或场地洒水抑尘；雨水管道试压废水直接由管道末端排入相连接的雨水管网；管道内部滞留污水、管道冲洗废水及基坑积水经沉淀处理后全部回用于施工洒水降尘；施工人员的生活污水将依托城镇公共卫生间进入现有管道进而排入麻浬泗污水处理厂处理。
2、严格落实大气污染防治措施。项目不设置取、弃土场。建设工程施工现场必须设立垃圾堆放点，并及时回收、清运垃圾及工程废土；建立洒水清扫制度；建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌；建筑工地四周围挡必须齐全；机械设备错开时间施工；机械设备应通过车辆检测合格后使用；加强施工机械、运输车辆的维修保养；不得使用劣质燃料；合理布置运输车辆行驶路线。
3、严格落实环境噪声污染防治措施。施工时尽量选用优质低噪声设备，严禁夜间施工；对周围环境超过环境噪声限值的建筑施工噪声进行有效治理；对施工现场进行合理布局；加强运输车辆的交通管理；加强机动车的维修保养，降低机动车身松动、老化发出的噪声；在距离敏感点较近的管道施工现场设置挡板作为临时声屏障，对施工噪声起到隔离缓冲的作用。施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中相关标准。
[bookmark: _GoBack]4、严格落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。对挖方及时清运到需要填方处加以利用，暂不能利用的弃方运至临时堆土场进行临时妥善堆放；清淤底泥脱水后通过密封车辆直接运至垃圾填埋场处理；道路拆除物、废弃雨水管由专门的资源利用单位进行回收利用；隔油池油泥定期委托有相关危险废物处置资质单位处置；生活垃圾由市政部门统一处理。
5、加强生态保护措施。合理控制临时施工用地，施工用地需均在红线范围内；临时占地均建设为本项目工程内；合理安排施工进度，加强施工期管理，落实水土流失防治措施；加强绿化管理等。工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失的不利影响，同时加强雨水调蓄设施的管理工作，确保雨水调蓄池稳定运行。
三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。
四、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。
五、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。
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