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   一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产4000吨石墨粉建设项目

	项目代码
	2604-430623-04-05-110697

	建设单位联系人
	普治琼
	联系方式
	13713213443

	建设地点
	华容县三封寺镇华容高新区三封工业园015号-5

	地理坐标
	（112°40′48.921″E，29°32′33.395″N）

	国民经济

行业类别
	C3091 石墨及碳素制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业60 石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	华容县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	华发改投备（2026）201号

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	2700

	专项评价设置情况
	表1-1 设置专项情况

专项评价类别

设置原则 +
本项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不涉及有毒有害污染物的排放
无需设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水外排至华容工业园（三封工业片区）污水处理厂处理
无需设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

根据风险分析，本项目涉及的突发环境事件风险物质临界量比值Q＜1

无需设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口

无需设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不向海洋排污

无需设置

因此，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《华容高新技术产业开发区控制性详细规划》

规划组织实施单位：华容高新技术产业开发区管理委员会

华容高新区规划形成“一园五片区，杨家桥片区(区块一)及石伏片区(区块二、三)位于章华镇、三封片区(区块四)位于三封寺镇、电厂片区(区块五)及洪山头片区(区块六)位于东山镇。杨家桥片区距离石伏片区、三封片区、电厂片区、洪山头片区分别为4.95km、12.7km、22.9km、34.1km;石伏片区距离三封片区 4.12km，电厂片区距离洪山头片区 11.2km。

	规划环境影响评价情况
	规划环评：《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》

审批机关：湖南省生态环境厅
审查意见：《湖南省生态环境厅关于〈华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书>审查意见的函》(湘环评函(2025)11号)

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《华容高新技术产业开发区控制性详细规划》的相符性分析

华容高新技术产业开发区(以下简称“园区”)前身为华容工业集中区，于2012年11月由湖南省人民政府批准设立为省级工业集中区。2014年6月原湖南省环保厅对园区规划环评予以批复(湘环评函(2014)58号)。根据《中国开发区审核公告目录》(2018年版)，园区规划总面积为925.01公顷，主导产业为纺织服装、食品和医药。2021年4月，湖南省人民政府批准华容工业集中区升级为“华容高新技术产业开发区”，为省级高新技术产业开发区。2022年8月，湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》(湘发改园区(2022)601号)，核定华容高新技术产业开发区总面积为1027.88公顷，包括三封、石伏、洪山头、杨家桥及电厂片区五个片区。

2025年园区重新编制了《华容高新技术产业开发区控制性详细规划》，规划面积1027.88公顷，与湘发改园区(2022)601号核定面积一致。华容高新区规划主要发展绿色食品、纺织业及服装、先进装备制造、轻纺电子及装备制造、新材料、能源、火力发电及配套产业、物流等产业。其中三封片区(区块四)规划面积374.41公顷，东至松木桥集镇桂花庄路，南至大档湖，西至复兴桥以东200米处，北至杭瑞高速公路；规划主要发展绿色食品、纺织业及服装、先进装备制造、新材料。

符合性分析：本项目选址华容高新技术产业开发区三封工业园，地块原有企业同为石墨生产企业，周边以先进装备制造企业为主、环境相容性良好，厂区功能分区清晰、环保设施就近配套，平面布局科学合理，同时配套负压集气系统+高效布袋除尘、冷却水定期外排、噪声减振隔声、固废分类回收等行业先进污染治理措施，结合项目属于园区鼓励的新能源配套石墨制品产业、用地为一类工业用地且符合各类规划管控要求，落实环评环保措施后污染物可控，选址具备环境可行性。
2、与《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析

2025年8月30日，湖南省生态环境厅以湘环评函(2025)11号出具了《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》的审查意见。

表1-2 与《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》的审查意见的符合性分析

序号

相关要求

项目情况

符合性分析

1

优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性。园区规划范围内部分用地未纳入城镇开发边界、压覆永久基本农田，园区管委会应严格按国省相关用地政策及2025年7月华容县人民政府《关于华容高新技术产业开发区规划环评推进过程中存在的主要环境问题情况的说明》进一步优化调整园区规划范围。三封片区(区块四)部分区域与已建居住区交错布局，在紧邻集中居住区的工业地块应限制新引入异味大、气型污染为主的工业项目，并加强对已有气型污染企业的污染管控。

本项目位于三封片区，用地属于工业用地，不压覆永久基本农田，符合用地规划要求，且不紧邻居民集中居住区域；项目主要污染物为石墨粉尘，无异味类废气产生，不属于以气型异味污染为主的工业项目，不存在新增异味、大气污染扰民问题。
相符

2

严格项目环境准入。园区产业引进应严格遵守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规，落实园区生态环境分区管控要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。要基于当地相关产业基础、资源禀赋和环境容量，结合区域环境质量改善目标，科学论证并控制印染项目数量和规模，项目清洁生产水平应不低于国内先进水平。

本项目不属于印染项目。本项目符合生态环境准入清单要求、长江经济带发展负面清单指南及规划环评的环境准入条件和负面清单要求。

相符

3
强化污染物排放管控。在园区开展“园区排污许可-入河排污口-水环境质量联动管理”的水质响应关系试点，以流域入河排污口为基础，全面查清园区污水排放量、污染物实际排放浓度和主要水污染物排放总量等，严格控制华容河流域主要水污染物排放总量，对于印染及两高项目，涉及化学需氧量等主要水污染物总量来源应实施流域内倍量替代，并采取增加中水回用设施、污水减排工程等措施，确保华容河国省控断面水质持续改善。完善污水管网建设，做好雨污分流、污污分流，污水分质处理，确保园区各片区生产废水及生活污水应收尽收后进入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。杨家桥片区(区块一)生活污水及生产废水现状及规划进入麻涅泗污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入华容河南支;入河排污口位于东洞庭湖中国圆田螺国家级水产种质资源保护区的实验区，须根据国省相关文件要求完善入河排污口审批手续。石伏片区(区块二、三)生活污水及生产废水现状及规划进入桥东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入华容河北支，应按照《湖南省水污染防治条例》要求对生产废水接入城镇污水集中处理设施的工业企业开展专项评估。三封片区(区块四)生活污水及生产废水经三封工业园污水处理厂处理排入华容河北支，出水现状执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。本次规划对三封工业园污水处理厂进行工艺改造，须对现有入河排污口重新办理相关审批手续，改造后出水硫化物、苯胺类、六价铬、总锑等特征污染物执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2直接排放标准及修改单要求，其他污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。在污水处理厂改造完成并重新取得入河排污口审批手续前，三封片区含印染工序的项目不得投入生产，印染废水须落实“一企一管”和可视可监测的要求。电厂片区(区块五)国家能源集团岳阳发电有限公司的生活污水与生产废水通过企业污水处理系统处理后进入厂区循环水系统不外排。洪山头片区(区块六)现状未开发，生活污水及生产废水规划进入砖桥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江，拟建入河排污口涉及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的实验区，须优化尾水排放方案，调整至该水产种质资源保护区范围外，依法依规尽快办理入河排污口审批手续，在取得入河排污口审批手续前，不得引进涉及生产废水排放的工业项目。园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面最新的政策要求。

园区应推进清洁能源改造，坚持源头治理、过程控制和末端治理相结合，全力推进大气污染防治。严格落实大气污染防治特护期及重污染天气应急响应的相关减排要求，制定“一企一策”和重污染天气应急响应实施方案；加强相关特征污染物的无组织排放的管控，督促园区企业重点做好VOCs、恶臭治理，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。限期淘汰园区内水幕除尘等低效类治理工艺，鼓励采用高效、稳定、成熟的环保设施；鼓励集中供热，园区须明确集中供热实施计划、期限和范围，集中供热覆盖范围内不再新建小散燃煤锅炉和生物质锅炉，现有生物质锅炉须限期淘汰。

严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《湖南省实施(中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》要求，采取有效措施，防止、减少土壤污染，确保周边土壤、地下水环境安全。

建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，强化新污染物和重金属隐患排查，防范环境风险。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。

园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动园区内企业完成清洁生产审核，落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管。

（1）本项目实行雨污分流，不属于印染及两高项目，项目设备冷却水定期排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理。

（2）本项目不属于涉重企业，项目废气经脉冲式布袋除尘器处理后可达到相应标准。

（3）本项目不使用燃料，不涉及燃煤锅炉及生物质锅炉，不使用水幕除尘等低效类治理工艺。

（4）本项目工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。本项目对危险废物严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，并强化日常环境监管。

相符

4

（四）健全环境监测体系。依据园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境监测自动站布点、建设与运维，进一步完善环境监管信息平台数据对接工作。加强对园区周边环境空气、地表水环境的跟踪监测，定期开展园区及周边土壤、地下水环境质量监测。园区应跟踪监测污水处理厂尾水排放受纳水体的环境质量变化情况，其监测时间、频次、采样点应能反映园区整体的排放影响。园区须督促现有3家和后续新增的环境监管重点单位，按照《环境监管重点单位名录管理办法》的要求履行自行监测、信息公开等法律义务，采取措施防治环境污染，防范环境风险。

本项目制定完善的监测计划并严格执行。

相符
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（五）强化环境风险管控。落实环境风险防控措施，及时完成园区突发环境事件应急预案的修订和备案工作，推动重点风险企业突发环境事件应急预案编制和备案工作。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，加强园区环境风险三级防控体系建设，全面提升园区突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。

本项目制定完善环境风险防控措施和应急机制。待项目建设完成后，按要求编制突发环境事件应急预案并备案。有计划地组织应急培训和演练。

相符

6

（六）做好周边规划控制。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，做好园区开发过程中的居民搬迁安置工作，避免发生居民再次安置和次生环境问题。具体建设项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实，如未完成建设项目环评所提防护距离要求的，园区应确保其不得投产。

本项目用地为工业用地，本项目无防护距离设置要求，不涉及居民搬迁安置工作。

相符
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（七）做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水的污染。

本项目租赁园区已建设的标准化厂房，不涉及施工期对土石方开挖。

相符

综上，本项目与《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》审查意见要求相符。

2.1与规划环评准入负面清单符合性分析

对照《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》中华容高新区产业准入负面清单一览表，本项目不属于华容高新区产业准入负面清单，不违背产业园区定位。

表1-3 与华容高新区产业准入负面清单的符合性分析

片区

类别

产业生态环境准入清单

符合性分析

总体要求

对于国家现行产业政策未禁止或未淘汰的、园区产业链条上不可或缺的污染型入区项目，审批过程中视具体情况有条件地引入，但要严格执行环境影响评价制度，同时根据园区环境容量，把好总量控制关。对于国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工业，及排污量较大，污染物控制难度大，不符合园区大气污染和水污染总量控制原则的以及不符合产业定位的企业的这类项目，应严格把关，不予审批。

企业主要生产加工石墨，属于石墨及碳素制品业，不属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)限制类、淘汰类。

三封片区

产业定位

规划主要发展绿色食品、纺织业及服装、先进装备制造、新材料(涂料新材料)。

本项目主要生产加工石墨，属于石墨及碳素制品业，不属于《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备的项目、不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类工艺和设备的项目。

本项目原辅材料或产品不涉及《重点管控新污染物清单》现行版中禁止生产、加工、使用的新污染物。综上，项目符合三封片区产业准入。

限制类
《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备的项目。
禁止类
1、禁止引进国、省政策要求强制进入化工园区项目、《产业结构调整指导目录》淘汰类工艺和设备的项目；

2、禁止引进原辅材料或产品中含有《重点管控新污染物清单》现行版中禁止生产、加工、使用的新污染物的项目。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容，为允许类项目，且本项目已经在华容县发展和改革局备案（2604-430623-04-05-110697），符合华容产业政策要求。

2、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》相符性分析

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》相符性分析如下：

表1-4 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析

内容

符合性分析

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程 (含装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划 (2020-2035 年)》的过长江通道项目。
本项目不属于码头工程，符合
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：

(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；

(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；

(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；

(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；

(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；

(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；

(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本项目位于工业园内，符合
机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目不属于基础设施建设，符合
禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目不涉及风景名胜区，符合
饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目不涉及饮用水水源地，符合
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的投资建设项目：

(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；

(二)截断湿地水源；

(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道，滥采滥捕野生动植物；

(六)引入外来物种；

(七) 擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；

(八) 其他破坏湿地及其生态功能。

本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园，符合
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不涉及长江流域河湖岸线，符合
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目排污依托园区，符合
禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流和 45 个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
本项目不涉及捕捞，符合
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工项目，符合
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目不属于高污染项目，符合
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目符合产业政策
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于高耗能项目、落后产能项目，符合
综上，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》要求相符。

3、与生态环境分区管控要求的相符性分析

本项目位于华容高新技术产业开发区三封工业园，位于重点管控单元。项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单(2023版)》的符合性分析见下表。同时，根据项目研判分析结果报告（附件8），本项目存在5个注意项。
表1-5  项目与生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

单元名称

行政区划

单元分类

单元面积(km2)

涉及乡镇(街道)

区域主体功能定位

主导产业

主要环境问题和重要敏感目标

省

市

县

ZH43062320002

华容高新技术产业开发区

湖南省

岳阳市

华容县

重点管控单元
核准面积10.2788

核准范围：（一园三片）：区块一、区块二、区块三(石伏工业片)涉及章华镇；区块四(三封工业片区)涉及三封寺镇；区块五、区块六(洪山头工业片区)涉及东山镇。

章华镇、东山镇：城市化地区；三封镇：农产品主产区。

环评函

58号:区块一、区块二、区块三(石伏工业片区)以棉花加工的纺织产业为主，配套发展服装等下游产业；区块四(三封工业片区)以石材、建材、家具加工等为主的建材工业，以农产品、食品加工等为主的农副产品加工业，以医药材科制造为主的综合加工业，以农林牧业服务的机械加工业，并配套仓储物流服务业；区块五、区块六(洪山头工业片区)以机械制造业、石材、建筑新材料三大产业为主，.配套发展能源产业下游产品及手工业等劳动密集型产业；六部委公告2018年第4号：纺织服装、食品、医药；湘发改地区
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号：主导产业，纺织服装；特色产业，医药卫材。

1、区块一、区块二、区块三(石伏工业片区)部分区域雨污分流不完全；区块五、区块六(洪山头工业片区)污水管网不完善；2、华容高新区污水处理厂处理后污水排入华容河，涉及的入河排污口全部属于东洞庭湖中国圆田螺国家级水产种质资源保护区实验区。

管控维度

管控要求

相符性分析

空间布局约束

(1.2)区块四(三封工业片区)：片区应着重做好其周边用地的控规管理，不再引进建材加工业，医药卫生材料产业不得进行药品生产，禁止三类工业用地。严格控制耗水量大的企业入园。

根据研判报告（一）空间布局约束-注意项1，本项目属于石墨及碳素制品业，不属于建材加工业、医药卫生材料产业。本项目用地类型为一类工业用地，不属于三类工业用地。本项目耗水量较小。
污染物排放管控

(2.1)废水：

(2.1.1)高新区各区块应完善雨污管网建设，不断推进重点行业氮磷排放总量控制，强化监管，推动重点行业企业安装在线监控装置并稳定运行。

(2.1.2)区块一废水经麻涅泗污水处理厂处理达标后排入华容河南支；区块二、区块三废水经桥东污水处理厂处理达标后排入华容河北支；区块四废水经三封污水处理厂处理达标后排入华容河；区块五(电厂)除有部分设备冷却水排水作为清净下水排往长工外，其他均予以处理并进行回用；区块六加强配套管网建设，适时新建砖桥污水处理厂。

本项目雨污分流，本项目不属于重点行业。本项目位于区块四，本项目生产工艺设备冷却水定期排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理。
(2.2)废气：

(2.2.1)高新区内企业有工艺废气产出的生产节点，须督促其配置废气收集与处理净化装置，经处理达到相应标准；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放划分网格点并安装空气监测小微站。

(2.2.2)推进大气污染防治重点区域攻坚行动，加大重点行业结构调整和污染治理力度。加快推进含VOCs原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化工业涂装、包装印刷等重点行业深度治理，加大锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。

(2.3)高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。

本项目废气经处理后可达到相应标准。

(2.4)固体废弃物：

(2.4.1)做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。

(2.4.2)推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。

(2.4.3)规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。
根据研判报告（二）污染物排放管控-注意项1、注意项2，本项目生活垃圾实行分类收集，委托环卫部门统一清运处置；厂区配套设置一般工业固体废物暂存区及危险废物暂存间，一般工业固体废物优先外售开展综合利用，危险废物定期委托具备相应资质单位接收处置。

环境风险防控

(3.1)高新区各区块应健全环境风险防控体系，格落实新修编的《华容高新区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。

(3.2)高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案:鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

(3.3)建设用地土壤风险防控:严格建设用地准入管理，加强关停企业原址用地土壤环境监管，对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的风险管控。

根据研判报告（三）环境风险防控-注意项1、注意项2，本项目严格落实新修编的《华容高新区突发环境事件应急预案》中相关要求，企业将根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法(修订版)》(湘环发(2024)49号)办理应急预案手续，本项目位于三封工业园区，不涉及建设用地土壤风险防控、农用地风险防控。
资源开发效率要求

(4.1)能源：

区域内能源消费主要为电力、生物质颗粒。2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为590600吨标煤，区域单位_GDP_能耗预测值为0.195吨标煤/万元，消费增量当量值控制在112400吨标煤。

(4.2)水资源：

(4.2.1)强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。

(4.2.2)积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。

(4.2.3)2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，华容县用水总量4.10亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降16.31%，万元工业增加值用水量比2020年下降17.67%。

(4.3)土地资源：

在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。

本项目能源、水资源、土地资源等资源开发效率在要求范围内。

综上，项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单(2023版)》相符。

4、与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性

根据湖南省发展和改革委员会印发的《湖南省“两高”项目管理目录》，对照目录中的行业和涉及主要产品及工序，本项目不属于“两高”项目。

5、与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案(2026-2028年)》的符合性分析

为强化我省大气污染防治，持续改善空气质量，全面推进美丽湖南建设，2026年3月湖南省生态环境保护委员会印发了《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案(2026-2028年)》（湘生环委办[2026]2号）。

本项目与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案(2026-2028年)》符合性分析见下表：

表1-6 本项目与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案(2026-2028年)》符合性分析

序号

条款内容
本项目

符合性

1
协同推进锅炉集中供热和关停整合。原则上不再新建除集中供热外的燃煤锅炉和保障电力、热力安全支撑必要外的燃煤机组。推动分散低效生物质锅炉整合升级，推进在用生物质锅炉开展治理设施提标改造，新建生物质锅炉达到超低排放水平。充分挖掘30万千瓦及以上燃煤机组供热能力，整合替代其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉、燃煤小热电(含自备电厂)和生物质锅炉。退出服役期满30年的30万千瓦以下燃煤机组，有序退出落实接续电源的10万千瓦及以下燃煤机组。2026年底前，淘汰52台35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
项目依托园区供电，不建设锅炉，其他生产能源消耗以电能为主，为清洁能源。
符合
2
原则上不再新建燃用高污染燃料的炉窑。建立非电用煤清洁能源替代任务清单，推进以煤、石油焦、重油等为燃料的炉窑改用工业余热、电、天然气等清洁能源，玻璃、陶瓷、有色、铸造、石化化工、粮食烘干、烤烟等行业积极推广电/氢能源炉窑、电/氢能源加热技术。2028年底前，基本完成粮食烘干和烤烟房散煤替代。

项目属于石墨及碳素制品制造行业，依托园区供电，不新建用高污染燃料的炉窑
符合

3
以砖瓦、玻璃、陶瓷、石灰、铸造、有色、锅炉、石化化工、涂装、包装印刷等行业为重点，开展低效失效治理设施排查，对发现的问题实行清单化管理。围绕重点行业深度治理制定相关技术指引，指导企业优先选用国家鼓励的先进技术装备，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式依法实施分类整治。严格对照标准规范核实销号，确保取得实效。2026年底前，全面启动整治工作，完成3个以上行业的整治任务。

本项目治理设施按照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）要求，不属于低效失效治理设施。
符合

4
落实《扬尘污染防治标志性战役方案》。……工地土石方作业实施全时段降尘措施，城市建成区吸尘式机械化湿式清扫保洁作业率达到80%以上，码头物料堆场完成抑尘设施建设。各城市降尘量控制在5吨/平方公里·月以下。加强扬尘污染监管与执法，严格落实扬尘防治“六个100%”措施要求，……推动渣土车新能源替代，有序开放新能源渣土车全天行驶路权；推动限制夜间施工，从严加强夜间施工和渣土车运输审批管理。重污染天气期间加大巡查检查力度，对发现问题实行清单化销号整改，对突出违法违规问题，依法依规纳入社会信用记录，对未整改的相关责任单位和责任人依法公开违法信息并予以处罚。
本项目租赁标准化厂房，只进行设备安装，不产生高扬尘。
符合
综上所述，本项目符合《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案(2026-2028年)》的相关要求。

6、与《石墨行业条件规范》（工信部2020年第29号公告）相符性分析

表1-7 与《石墨行业规范条件》的相符性分析

文件要求
本项目
符合性分析

建设布局
新建和扩建石墨项目应在自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区以及国家和地方规定的环境保护、安全防护距离以外，应根据环境影响评价结论确定厂址位置及其与人群和敏感区域的距离。
本次项目为新建项目，位于华容县三封寺镇华容高新区三封工业园，不在自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功 能保护区、饮用水源保护区以及国家和地方规定的环境保护、安全防护距离之内。
符合
环境保护
石墨项目应严格执行环境影响评价制度 和“三同时”制度，控制污染物总量，实现达标排放。企业应依法申领排污许可 证，并按证排污。采取清洁生产工艺，建立环境管理体系，制定完善的突发环境事件应急预案。
本项目将严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，控制污染物总量，实现达标排放。建成投产前依法申领排污许可证，并按证排污，建立环境管理体系，制定完善的突发环境事件应急预案。
符合
原料转运、破碎、粉磨、干燥等重点烟、粉尘产生工序，应配备抑尘和除尘设施。烟气、含尘气体等废气经处理后，应符合国家和地方相关排放标准要求。
本项目各产尘点均配备有抑尘和除尘设施，含尘废气经处理后符合国 家和地方相关排放标准要求。
符合
应采用低噪音设备，设置隔声屏障等进行噪声治理，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）等相关标准要求。
本项目选用低噪声设备，通过基础 减振、厂房隔声，确保运营期间噪 声符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348）3类标准要求。
符合
应配套建设相应的废水治理设施，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限值要求。加强对土壤和地下水环境的保护，有效防控土壤和地下水环境风险。
本项目生产工艺设备冷却水定期排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理。运营期产生的各类固体废物均按相关规范要求分类收集、安全处置，不存在随意倾倒、抛洒等情况，不会对区域土壤及地下水环境造成污染影响。
符合
按照“减量化、资源化、无害化”原则对 固体废物进行处理处置。尾矿、废石等固体废物贮存、处置应符合《一般工业 固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599）。
本项目按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物进行处理处置，均可妥善处置，符合《一般工业固 体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）要求。
符合
由上表对比可知，本项目符合《石墨行业规范条件》（工信部2020年第29号公告）的要求。
7、选址合理性

本项目位于华容高新技术产业开发区三封工业园内，为石墨及碳素制品业，本项目用地类型为一类工业用地且项目位于城镇开发边界内，符合土地利用规划要求，符合生态环境分区管控要求。在落实本环评报告提出的环保措施后，通过对废水、噪声、废气、固废等污染源采取有效的控制措施，加强管理，保证环保设施的正常运行，最大程度减轻项目对区域环境的影响，从环境保护的角度，本项目的选址是可行的。


 二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
石墨是我国重点管控的战略性非金属矿产，凭借优异的导电、导热、耐高温及化学稳定性能，作为新能源、高端新材料、先进装备制造产业不可或缺的核心基础原料，应用场景广阔，产业战略地位突出。下游主要用于动力电池负极材料、大型风光储能电池电芯制造，同时广泛配套光伏单晶硅热场、半导体高温载体、特种润滑、耐火冶金等行业；当前新能源汽车、储能产业高速扩张，电池级高纯超细石墨粉市场需求持续攀升，国产替代空间充足，行业中长期发展前景良好。
湖南锦圭新材料有限公司成立于2026年3月，企业根据目前的市场形势和公司的发展需求，拟投资2000万，租赁华容县慧园建设有限公司现有空置厂房2700m²，建设石墨粉生产加工项目。项目位于华容高新技术产业开发区三封工业园内，新建“年产4000吨石墨粉建设项目”。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等法律法规要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业60石墨及其他非金属矿物制品制造309”，本项目需编制生态环境影响报告表。湖南锦圭新材料有限公司委托湖南森铭环境工程有限公司进行本项目环境影响评价工作，接受委托后，我公司随即派出环评技术人员进行现场踏勘、资料图件收集等技术性工作，在工程分析和调查研究基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，编制《湖南锦圭新材料有限公司年产4000吨石墨粉建设项目生态环境影响报告表》。

2、本项目建设内容及规模

本项目位于华容高新技术产业开发区三封工业园，厂房总占地面积2700m2，项目组成具体情况如下表2-1所示。本项目建设内容主要为主体工程、仓储工程、辅助工程、公用工程及环保工程。
表2-1   项目主要组成一览表
工程类别

工程名称

工程内容
备注

主体工程

石墨生产区
钢架结构，建筑面积1800m2
新建
仓储工程
原料储存区
占地面积200m2，用于原料暂存
成品暂存区
占地面积200m2，用于成品暂存
辅助工程

配电房
占地面积15m2，用于设备供电
收尘房
占地面积10m2，用于收集包装袋清理粉尘
公用工程

供电

园区电网供给
依托
给水

园区自来水管网供给
环保工程
废气治理设施

粉碎、整形搅拌、除磁、过筛筛分粉尘、收尘房包装袋清理粉尘
集气系统负压收集+脉冲式布袋除尘器
+15m高排气筒（DA001）排放

新建
包装粉尘
集气罩+脉冲式布袋除尘器
物料装卸、上料及堆放粉尘
无组织排放，车间沉降
废水治理设施

初期雨水
通过园区厂房屋顶和三封工业园配套建设的雨水管渠收集后排入到园区雨水管网

设备冷却水
排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理
噪声治理设施

对主要高噪声设备采取厂房隔声、基础减振、加强维护、合理布局等措施进行降噪处理

固废治理设施

生活垃圾：厂房内设置垃圾桶

一般固废：设置固废区15m2
危废：设置危废暂存间5m2
3、主要产品方案
产品方案见表2-2。

表2-2  项目产品方案

序号

产品名称

单位

数量
规格
产品用途
1

石墨粉
t/a
4000
粒径约1.2-45μm
主要用于锂电池的负极材料
4、主要原辅材料

本项目所有原料均为外购，主要原辅材料如表2-3所示。
表2-3  原辅材料一览表
序号

名称

年耗量（t/a）
最大存放量（t/a）
储存方式
用途
来源

储存位置

1
石墨筛上料
4200
200
堆放
加工
外购
原料储存区
2
能源

新鲜水

480m3/a

园区自来水管网供给
3
电

48万kw.h/a

当地电网供给

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：

石墨：石墨是碳质元素结晶矿物，它的结晶格架为六边形层状结构。每一网层间的距离为340pm，同一网层中碳原子的间距为142pm。属六方晶系，具完整的层状解理。解理面以分子键为主，对分子吸引力较弱，故其天然可浮性很好。石墨质软，黑灰色；有油腻感，可污染纸张；它能导电、导热。硬度为1～2，沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3～5。比重为1.9～2.3。比表面积范围集中在1-20m2/g，在隔绝氧气条件下，其熔点在3000℃以上，是最耐温的矿物之一。
5、主要生产设备

本项目主要生产设施及设施参数如表2-4所示。
表2-4 主要生产设施及设施参数
序号

主要生产设备名称

设施参数

数量（台/套）

备注

1

粉碎机

1000型
1
粉碎

2

粉碎机

F800型
1
3

整形机
F500型
2

整形
4

螺带搅拌机
15m³
1
搅拌

5

除磁机
250型
2
除磁

6
摇摆筛
1.2米
2
过筛
7
超声波振动筛
1.2米
4

8
包装机
25kg型
1
打包
9
吨包机
1000kg型
1
10
风机

30型
1
除尘
11
冷却水塔
4m3/h
1

粉碎、整形、除磁冷却
产能匹配性分析：根据现有项目情况可知，1000型粉碎机处理能力为1t/h，F800型粉碎机处理能力为0.7t/h，年工作天数为300天，则项目产能为=1*8*300+0.7*8*300=4080t/a，符合项目产能。

6、公用工程

（1）给水

本项目用水由园区自来水管网供给，新鲜用水480m3/a。

（2）排水

项目采取雨污分流，雨水通过园区厂房屋顶和三封工业园配套建设的雨水管渠收集后排入到园区雨水管网。设备冷却水在生产过程中间接接触生产设备，定期外排，排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理。本项目只租赁生产厂房进行生产，员工不在厂内食宿，无生活废水产生。
7、劳动定员及工作制度

本项目职工总人数8人，全年工作日为300天，8小时工作制，不在厂区内食宿。

8、水平衡图
营运期主要用水为设备冷却水。本项目只租赁生产厂房进行生产，员工不在厂内食宿。

本项目粉碎机、整形机、除磁机运行过程中需配套设备冷却水进行间接冷却，上述设备为连续运行工况，持续间接通水可避免设备高温损坏。设备冷却水采用间接循环系统，定期外排，排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理。根据建设单位提供的工艺资料，粉碎、整形、除磁工序设备总循环水量为4m³/h，蒸发损耗率约为5%，故需补充新鲜水0.2m³/h，1.6m³/d，480m³/a。随着循环水的不断蒸发浓缩，水中溶解性盐类及悬浮物浓度逐渐升高，水质恶化将导致降温效率下降，需定期更换设备冷却水。根据建设单位提供的资料，项目使用的循环水池尺寸为5.65m×2.15m×2.60m（有效容积约25.27m³），实际加水至有效容积的90%，则单次清洗用水量为22.7m3/次（按自来水密度1t/m³计，折合约22.7t/次），设备冷却水每半年更换一次，全年更换2次，则设备冷却水年更换总量约45.4t/a。该部分排水为间接冷却水，未添加任何药剂，水质较为干净，主要污染物为SS，更换产生的废水排入三封工业园污水处理厂集中处理。则共需补充新鲜水480m3/a。
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图2-1 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a）

9、厂区四至

本项目位于华容高新技术产业开发区（三封工业园）内，属于工业用地，租用园区标准化厂房，西侧为湖南自贸区协同联动区汇川配套产业园（生活区）、东侧为湖南华中铁水联运能源基地有限公司、南侧为岳阳市兴容泡沫包装有限公司、北侧为华容县福容棉花种植专业合作社，场地处于空置闲置状态。
10、厂区平面布置

项目租赁园区标准化厂房，厂房北部由西至东依次为配电房、石墨生产区，南部由西到东为危废暂存间、收尘房、一般固废暂存区、成品暂存区及原料储存区。厂区平面布置满足工艺生产要求、工艺流程顺畅、管线短捷，便于生产和有利管理，平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	施工期

本项目为新建项目，根据现场勘查，无需新建厂房，仅需进行设备安装。施工期施工工艺主要工程流程及产污环节如下图所示。
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图2-2   项目施工工艺流程及产污环节

（1）设备安装
在设备安装时，将产生施工扬尘和装修废气，施工噪声，施工期施工人员生活污水；施工垃圾、建筑垃圾等。

营运期
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图2-3  工艺流程
G：废气，S：固废。
工艺流程简述：
①过筛、粉碎
石墨筛上物输送至摇摆筛进行初步筛分预处理，有效分离、剔除物料中掺杂的毛絮、丝状等各类杂质，实现原料初步净化。预处理筛分后的石墨物料采用叉车转运、航吊投料至粉碎机进行破碎加工，过筛、粉碎工序全程密闭作业，配套集气系统负压收集，经密闭管道集中收集至脉冲式布袋除尘器，处理后通过15米排气筒(DA001)排放。
②整形

经粉碎机破碎后的石墨粉料，通过叉车转运、航吊投料至整形机进行整形加工，设备依托高速运转产生的离心力，使石墨颗粒之间充分撞击、摩擦、打磨，去除颗粒棱角，有效提升产品球形度、粒度均匀度，改善石墨粉料的流动性与振实密度，保障成品品质。整形工序全程密闭生产，配套集气系统负压收集，经密闭管道集中收集至脉冲式布袋除尘器处理后通过15米排气筒(DA001)排放。

③搅拌、除磁
整形完成后的石墨粉料通过叉车转运、航吊投料至搅拌机进行充分搅拌混匀，进一步均衡物料整体粒度，保证成品粉料性能均匀稳定。混匀后的物料送入除磁设备开展除磁除杂作业，彻底去除石墨粉料中掺杂的铁磁性杂质，提升产品纯度与品质。搅拌、除磁工序物料全程密闭转运、加工，配套集气系统负压收集，经脉冲式布袋除尘器处理后通过15米排气筒(DA001)排放。
④筛分、包装

除磁提纯后的合格物料通过叉车转运、航吊投料至超声振动筛进行精细筛分分级，筛分过程中，筛上粒径偏大的粗颗粒物料回流至粉碎机，重新进行破碎加工，实现物料循环利用；筛下粒度达标的优质石墨粉料，分别送入包装机、吨包机进行袋装、吨包封装作业，封装完成后的成品统一转运至成品暂存区规范存放。筛分工序配套集气系统负压收集，包装工序配套集气罩收集，经密闭管道集中收集至脉冲式布袋除尘器处理后通过15米排气筒(DA001)排放。
本项目废气处理采用防爆型脉冲布袋除尘器，配置防静电PTFE覆膜滤袋，配套泄爆、隔爆、温度压差报警及系统接地等防爆设施。本项目粉碎机、整形机、除磁机均为连续运行核心设备，长期作业易产生高温，均配套设置设备冷却水间接降温系统保障设备稳定运行。整套冷却系统采用密闭循环模式，设备冷却用水定期外排，排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理，契合清洁生产要求。
三、产排污环节
本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表：

表2-5 本项目营运期污染环节

污染类型

编号

污染源
污染因子

产污节点

处理措施

废气

G1
粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛筛分粉尘、收尘房包装袋清理粉尘
颗粒物
粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛、筛分、收尘房
集气系统负压收集+脉冲式布袋除尘器
+15m排气筒（DA001）

G2
包装粉尘
颗粒物

包装
集气罩+脉冲式布袋除尘器
G3
物料装卸、上料及堆放粉尘
颗粒物
物料装卸、上料及堆放
无组织排放
废水

W1
初期雨水
SS
/
通过园区厂房屋顶和三封工业园配套建设的雨水管渠收集后排入到园区雨水管网
W2
设备冷却水
SS
粉碎冷却、整形冷却、除磁冷却
排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理
噪声

N

生产噪声

机械噪声

生产设备

减振、隔声、距离衰减

固废

S1
生活垃圾
生活垃圾
员工生活
交环卫部门处理
S2
过筛废物
一般固废
过筛
交由有资质单位处置
S3
废包装物
一般固废
过筛
外售综合利用
S4
除磁杂质
一般固废

除磁
外售综合利用
S5
脉冲式布袋除尘器收集的粉尘
一般固废
废气处理设备
生产原料回用
S6
废机油
危险废物
设备维修
交由有资质单位处置
S7
废含油抹布和手套
危险废物

设备维修
交由有资质单位处置
S8
废机油桶
危险废物
设备维修
交由有资质单位处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原项目基本情况

湖南锦圭新材料有限公司租赁华容县慧园建设有限公司建设的钢结构厂房（5号厂房内的部分厂房），原租赁方为湖南创佳阳新材料有限公司。
湖南创佳阳新材料有限公司成立于2022年5月，2022年7月租赁华容县慧园建设有限公司建设的5号厂房建设锂电池负极材料加工生产项目，并委托湖南凯星环保科技有限公司编制了《湖南创佳阳新材料有限公司锂电池负极材料生产项目（1500t/a）环境影响报告表》，于 2022年8月12日取得岳阳市生态环境局华容分局环评批复（岳华环评〔2022〕10 号）。
2、与本项目有关的原有环境污染问题

根据现场调查，湖南创佳阳新材料有限公司由于公司战略调整及经营规划发生变化，项目拟实施全面关停。场地内遗留有生产设备和原辅材料，待企业停产后，湖南创佳阳新材料有限公司将严格遵照相关环保管理要求，有序开展设备拆除、场地清理等关停后续处置工作，彻底消除原有生产环节污染源，确保厂房不存在遗留污染问题，不对厂区及周边区域环境产生不利影响。

3、原有项目拆除过程的环境管理要求和后续地块安全利用要求
环境管理要求：

（1）原项目拆除仅对设备及原辅材料进行处理，厂房移交租赁方，不对主体工程进行拆除。

（2）全面排查所有生产设备，重点识别含有或沾染危险物质的设备。彻底清查现场剩余的原辅料、中间产品、成品以及各类废物。严禁将未清理干净的设备或含有物料的容器直接处理。剩余的原料、产品应优先使用原包装或使用合规的容器进行密封包装、标识后处理。无法处理的，按废物管理要求处置。

（3）在设备吊装、搬运过程中，下方铺设防渗漏托盘或吸附材料，防止残液滴漏。对清理过程中产生的粉尘采取洒水等抑尘措施。合理安排高噪声作业时间，避免夜间施工，必要时采取隔音降噪措施。

（4）所有设备、物料搬离后，对原场地进行全面检查和无害化清理。检查地面、墙角是否有遗留的废物、油污或化学品痕迹，并彻底清理干净。确保现场无任何环境遗留问题，所有危险废物均已安全转移。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：
环境空气质量现状调查与评价
根据《环境影响 评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近 3 年中数据相对完整的 1 个日历年作为评价基准年”的内容，本次评价引用岳阳市生态环境局于2026年6月2日发布的《岳阳市2025年生态环境质量公报》中华容县数据（https://hbj.yueyang.gov.cn/6824/63046/content_2381439.html）。
具体达标判定监测数据及评价结果见下表。
表3-1 2025年华容县环境空气质量均值统计表
评价因子

平均时段

现状浓度/

μg/m3
标准浓度/

μg/m3
占标率/%
达标情况

SO2
年平均浓度
6
60
10
达标
NO2
年平均浓度
15
40
37.5
达标
PM10
年平均浓度
50
60
83.3
达标
PM2.5
年平均浓度
32.7
30
109
超标
CO
24小时平均第95百分位数
1000
4000
25.0

达标
O3
8h平均第90百分位数
131
160
81.9
达标
根据《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的表1过渡阶段浓度限值二级标准，本项目所在区域（华容县）PM2.5超标，为不达标区域。
1.2补充污染物环境现状评价
为了进一步说明项目所在地环境空气质量现状情况，本项目大气特征污染物TSP引用华容县隆嘉塑料制品有限公司《年产1000吨PET瓶建设项目环境影响评价报告表》中2024年8月13日-8月15日对新卜村十二组的监测数据。引用数据均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定的“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此，引用数据可行。监测结果如下表3-3所示：
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图3-1 引用监测数据（G1）与本项目位置关系图

表3-2 引用监测点位基本信息
监测点名称
监测点坐标
监测因子
监测时段
相对场址方位
相对厂界距离/m
X
Y
G1

新卜村十二组
1112°40′35.36964″
29°31′46.89527″
TSP
2024.8.13-15
西南侧
1401
表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表
监测点位
监测点坐标
污染物
平均时间
评价标准（mg/m3）
监测浓度范围/（mg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
X
Y
G1新卜村十二组
1112°40′35.36964″
29°31′46.89527″
TSP
24h
0.3
0.077-0.081
27
0
达标
由上表可知，TSP 符合《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的表1过渡阶段浓度限值二级标准。

二、地表水环境质量现状
为了解区域水环境现状，本次环评收集了岳阳市2025年度生态环境质量公报公开的华容河上游南堤拐、下游六门闸断面的水环境质量状况，具体内容详见下表。

表3-4 地表水水质现状评价结果
年份
常规断面
南堤拐
六门闸
2025
III类
III类
为进一步了解该区域水环境质量现状，本环评引用《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》中2024年9月10日-12日对W5三封工业园污水处理厂排污口上游500m、W6三封工业园污水处理厂排污口下游2000m的监测数据。监测结果见下表。

表3-5  项目所在地地表水体环境质量现状监测结果一览表  单位：mg/L
监测对象

监测因子

浓度范围
最大标准指数
执行标准

达标情况
W5三封工

业园污水

处理厂排

污口上游

500m
pH（无量纲）
7.4-7.5
/
6~9
达标
化学需氧量
13-15
0.75
≤20
达标
五日生化需氧量
2.6-3
0.75
≤4
达标
氨氮
0.513-0.546
0.55
≤1.0
达标
总磷
0.06-0.06
0.30
≤0.2
达标
挥发酚
ND
/
≤0.005
达标

石油类
ND
/
≤0.05
达标

阴离子表面活性剂
ND
/
≤0.2
达标

硫化物
ND
/
≤0.2
达标

六价铬
ND
/
≤0.05
达标

粪大肠菌群
1800-2500
0.25
≤10000
达标

铜
0.00067-0.0007
0.007
≤1.0
达标

锌
0.0292-0.0372
0.037
≤1.0
达标

氟化物
0.134-0.142
0.142
≤1.0
达标

氯化物
87.9-45.4
0.363
≤250
达标

汞
ND
/
≤0.0001
达标

砷
0.0055-0.0055
0.11
≤0.05
达标

镉
ND
/
≤0.005
达标

铅
ND
/
≤0.05
达标

锑
0.00054-0.00058
0.116
≤0.005
达标

氰化物
ND
/
≤0.2
达标

苯胺
ND
/
≤0.1

达标
联苯胺

ND
/
≤0.0002
达标
W2三封工

业园污水

处理厂排

污口下游

2000m
pH（无量纲）
7.5-7.6
/
6~9
达标
化学需氧量
14-15
0.75
≤20
达标
五日生化需氧量
3-3.6
0.90
≤4
达标
氨氮
0.574-0.656
0.66
≤1.0
达标
总磷
0.09-0.1
0.50
≤0.2
达标
挥发酚
ND
/
≤0.005
达标
石油类
ND
/
≤0.05
达标
阴离子表面活性剂
ND
/
≤0.2
达标
硫化物
ND
/
≤0.2
达标
六价铬
ND
/
≤0.05
达标
粪大肠菌群
1800-2400
0.24
≤10000
达标
铜
0.00041-0.00043
0.0004
≤1.0
达标
锌
0.0151-0.0172
0.017
≤1.0
达标
氟化物
0.156-0.197
0.197
≤1.0
达标
氯化物
43.9-44.8
0.179
≤250
达标
汞
ND
/
≤0.0001
达标
砷
0.0067-0.0068
0.136
≤0.05
达标
镉
ND
/
≤0.005
达标
铅
ND
/
≤0.05
达标
锑
0.00046-0.00047
0.094
≤0.005
达标
氰化物
ND
/
≤0.2
达标
苯胺
ND
/
≤0.1
达标
联苯胺
ND
/
≤0.0002
达标
以上监测结果表明：华容河各监测断面的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

三、声环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场踏勘，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量监测。

四、生态环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时应进行生态现状调查。”

结合现场调查，本项目位于华容高新技术产业开发区三封工业园内，租赁园区标准化厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。

五、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，不进行地下水、土壤环境现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目周边敏感点如下表所示。

表3-6 项目环境空气保护目标

名称

坐标
保护对象

保护内容

保护功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

E
N
白华堂居民
112.677242
29.543693
居民
30户，约90人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级

西北
345m
朱杨门前居民
112.676333
29.540747
15户，约45人
西南
390m
哑口子居民
112.666886
29.538272
4户，约12人
东北
485m
表3-7 建设项目周边敏感点一览表

环境要素

环境敏感点

方位

厂界最近距离（m）

功能规模

环境保护区域标准

声环境

50m内无居民等敏感点

地表水环境

华容河
西南
4880
泄洪、排涝、灌溉，流域面1679.8km2
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准

华洪运河
南
4030
泄洪、排涝、灌溉

地下水环境

本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境
园区内绿化
人工植被
不破坏植被
土壤
园区内土壤
建设用地
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018


	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废水：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和三封工业园污水处理厂接纳标准中的从严值。（三封工业园污水处理厂进水水质来源：https://max.book118.com/html/2015/1226/32020293.shtm）
表3-8 排放标准限值（单位：mg/L）
序号
污染物项目
《污水综合排放标准》
园区接纳标准
本项目标准限值
1
pH
6-9
6-9
6-9
2
悬浮物
400
400
≤400
3
五日生化需氧量
300
300
≤300
4
化学需氧量
500
500
≤500
5
氨氮
/
35
≤35
6

动植物油
100
/
≤100
7
石油类
20
/
≤20
8
TP
/
8
≤8.0

（2）废气
有组织废气：本项目DA001排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值。
无组织废气：项目无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。
表3-9 废气排放标准
类别
污染物

浓度限值mg/m3
监测点

来源

有组织
颗粒物
120
DA001
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
无组织

颗粒物
1.0
周界外浓度最高点

《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）
（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

时段
昼间
夜间
标准值
70

55

表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要）  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65
55
（4）固体废物：一般固体废物贮存参照执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	依据国家主要污染物排放总量控制相关技术规范，结合本项目产排污特征分析：项目废水经园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理，仅产生SS，无需购买总量指标。本项目工艺废气仅产生颗粒物，无二氧化硫、氮氧化物、VOCs等国家重点总量管控因子，因此本项目无需单独申请总量控制指标。


 四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租用园区标准化厂房进行生产，建筑物已建成，没有土建施工，只需装修和设备安装。项目施工期仅对设备进行安装调试等，施工期约 2 个月，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。

施工期产生的扬尘和废气自然逸散，不会对项目所在地环境空气质量造成明显不利影响。生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排放至园区污水管网。项目施工期产生的废水不会对项目所在区域的水环境造成明显不利影响。通过合理安排施工时间、合理布局和文明施工，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制，不会对周围敏感点产生明显影响。废包装材料由废品回收公司回收处置；施工人员产生的生活垃圾经袋装收集后由环卫部门统一运走。项目施工期产生的固体废弃物均得到了有效处置，不会产生二次污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、污染源情况分析

项目大气污染物主要为生产过程中过筛、粉碎、整形、搅拌、除磁、筛分、包装工序产生的粉尘，以及物料装卸、上料及堆放粉尘。

（1）粉碎粉尘

本项目在粉碎过程会产生一定量的粉尘，由于本项目石墨生产过程与钙粉生产工艺类似，因此本项目粉碎工序产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3099其他非金属矿物制品制造行业系数表"钙粉破碎工艺粉尘产污系数为1.13千克/吨-产品，项目粉碎后产品约为4000t/a,则粉碎粉尘产生量为4.52t/a,本项目粉碎机为密闭设备，粉碎工序产生的粉尘通过集气系统负压收集后经脉冲式布袋除尘器处理后由一根高15m高(DA001)的排气简排放。

（2）整形粉尘
本项目在整形过程会产生一定量的粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3099其他非金属矿物制品制造行业系数表"钙粉粉磨工艺粉尘产污系数为1.19千克/吨-产品，整形产品为4000t/a,则整形粉尘产生量为4.76t/a。本项目整形机为密闭设备，整形工序产生的粉尘通过集气系统负压收集后经脉冲式布袋除尘器处理后由一根高15m高(DA001)的排气简排放。

（3）搅拌、除磁、过筛筛分粉尘
本项目在搅拌、除磁、过筛筛分过程会产生一定量的粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3099其他非金属矿物制品制造行业系数表钙粉筛分工艺粉尘产污系数为1.13千克/吨-产品，项目产品为4000t/a,则搅拌、除磁、筛分粉尘产生量为13.56t/a。本项目搅拌、除磁、过筛筛分均为密闭设备，产生的粉尘经配套集气系统负压收集至脉冲式布袋除尘器处理后由一根高15m高(DA001)的排气简排放。

（4）包装粉尘

本项目产能为4000吨/年，成品经计重后进行自动包装机进行打包，每袋产品规格为25kg、1000kg,包装过程会有少量粉尘外逸，参考《逸散性工业粉尘控制技术》粉状物包装时肯散逸系数为0.01kg装料，则该工序粉尘产生量为0.04t/a,产生速率为0.017kg/h,产生的包装粉尘经集气罩（在包装机出料口设置集气罩收集，收集效率为40%)收集后经脉冲式布袋除尘器处理由一根高15m高(DA001)的排气简排放。

（5）收尘房包装袋清理粉尘

本项目产能为4000吨/年，收尘房内对除尘灰包装袋进行人工拍打、抖袋清理作业，抖落包装袋内壁粘附石墨粉料，产生包装袋清理粉尘，主要污染物为颗粒物。本工序无官方产排污系数，参考湖南、江西已批复石墨碳素粉体同类项目工程类比，核算抖袋粉尘产以年产生除尘灰量为核算基数，颗粒物产尘系数取0.10kg/t‑除尘灰，则该工序粉尘产生量为0.4t/a,产生速率为0.167kg/h；收尘房密闭负压，抖袋点位设置集气系统，收集效率取90%，收集粉尘接入脉冲式布袋除尘器处理，除尘效率99% 后经DA001排气筒排放。
粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛筛分、包装、收尘房有组织(DA001号排气筒)

本项目石墨粉粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛筛分生产工序配套集气系统负压收集，打包机在出料口设置集气罩收集，收尘房配套集气系统负压收集，各股废气经收集后引至同一套脉冲式布袋除尘器处理后由一根高15m高(DA001)的排气筒排放，风机总风量为10000m3/h。

根据前文核算本项目粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛筛分生产工序粉尘总产生量为22.84t/a,年工作时间为2400h,粉尘产生速率为9.516kg/h,密闭负压收集效率约为95%，无组织粉尘产生量1.142t/a。包装粉尘产生量为0.04t/a，年工作时间为2400h,粉尘产生速率为0.017kg/h,集气罩收集效率取40%，无组织粉尘产生量0.024t/a。收尘房包装袋清理粉尘产生量为0.4t/a，年工作时间为2400h,粉尘产生速率为0.167kg/h,密闭负压收集效率约为90%，无组织粉尘产生量0.04t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，颗粒物末端治理技术袋式除尘处理效率为99%，则DA001号排气简有组织排放量约为0.221t/a,年工作时间为2400h,有组织排放速率为0.093kg/h,有组织排放浓度9.3mg/m3。

粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛筛分、包装、收尘房无组织

未被收集的等粉尘在车间无组织排放，粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛筛分、包装、收尘房无组织粉尘排放量为1.206t/a。

(6)物料装卸、上料及堆放粉尘

项目原料在厂区内装卸、贮堆过程产生扬尘，主要污染因子为颗粒物，呈无组织形式逸散。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A久兹等编著张良璧等编译)卸料过程产生系数为0.005kgt原料，上料过程产生系数为0.01kgt原料；贮堆过程产生系数为0.0006kgt原料；项目物料总转运量约为4000吨/年，则原料装卸、上料、堆放粉尘排放量为0.062t/a,排放速率为0.026kg/h。
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	本项目废气产排污情况见表4-1。
表4-1 项目产排污情况一览表

工序
污染物
核算方法
工作时间h/a
污染物产生
治理措施
污染物排放

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
收集效率%
治理工艺
去除效率%
风机风量m3/h
有组织
无组织
排放mg/m3
kg/h
t/a
t/a

粉碎
颗粒物
产污系数法
2400

188.3
1.883
4.52
95
集气系统负压收集+脉冲式布袋除尘器+排气筒DA001
99
10000
1.8
0.018
0.043
0.226
整形
颗粒物

2400
198.3
1.983
4.76
95
99
10000
1.9
0.019
0.045
0.238
搅拌、除磁、过筛筛分
颗粒物

2400
565
5.65
13.56
95
99
10000
5.4
0.054
0.129
0.678
收尘房包装袋清理粉尘
颗粒物
2400
16.7
0.167
0.4
90
99
10000
0.1503
0.001503
0.0036
0.04
包装
颗粒物

2400
1.7
0.017
0.04
40
集气罩+脉冲式布袋除尘器+排气筒DA001
99
10000
0.0068
0.000068
0.00016
0.024
小计
9.3
0.093
0.221
1.206
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	4、污染物排放量核算

表4-2 本项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/(mg/m3)

核算排放速率/(kg/h)

核算年排放量/(t/a)

1
DA001

颗粒物
9.3
0.093
0.221
有组织排放总计

颗粒物
0.221
表4-3 本项目大气污染物无组织排放量核算表
序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值

（mg/m3）
1

粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛筛分、包装、收尘房粉尘
颗粒物
密闭厂房，自然沉降
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1.0
1.206
2
物料装卸、上料及堆放粉尘
颗粒物
密闭厂房，自然沉降
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0

0.062
无组织排放总计
颗粒物

1.268
表4-4 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物
年排放量（t/a）
1

颗粒物
1.489
5、排放口基本情况

表4-5  排放口基本情况

编号

名称

项目

排气筒底部中心坐标

排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
烟气量/Nm3/h
烟气温度/℃
年排放小时数/h
排放口类型

X

Y

DA001

排气筒

颗粒物

112.680648
29.542800
15
0.5
10000
50
2400
一般排放口

6、达标排放分析

（1）废气处理达标情况
本项目有组织废气的排放情况详见下表。
表4-6  废气处理设施达标情况

工序

污染物

治理措施

风量/Nm3/h
本项目排放量
排放标准

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
浓度mg/m3
速率kg/h

粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛、包装粉尘、收尘房包装袋清理粉尘
颗粒物
集气系统负压收集+布袋除尘+排气筒DA001
10000
0.093
9.3
120
3.5
根据上文分析可知，有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）》中的排放限值。
（2）废气治理措施可行性分析
脉冲式布袋除尘器工作原理：
除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

废气处理工艺流程如下图所示：
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图4-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图

项目石墨粉尘属于ⅢC级导电可燃粉尘，废气采用脉冲布袋除尘器处理，滤袋选用防静电PTFE覆膜滤袋，可有效泄放静电、防止静电积聚火花，同时实现高效表面过滤，微细粉尘去除效率高。除尘器配套全套防爆措施：设备壳体、花板、骨架及风管系统整体可靠接地，法兰跨接导电，消除静电隐患；设备设置泄爆装置、进风管道隔爆阀，具备爆炸泄压、火焰阻断功能；系统设置压差、温度监测报警及设备联锁控制，执行“先除尘、后生产”启停逻辑；灰斗配备锁气卸灰装置，避免积尘及空气窜入形成爆炸性粉尘云；区域电气设备采用粉尘防爆型。整套除尘系统为独立负压系统，满足《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ 4273-2016）、《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）相关防爆安全要求，废气处理后颗粒物稳定达标排放。
综上所述，项目有机废气经采取活性炭吸附后对周围大气环境影响不大，不利影响基本在环境可接受范围内。

（3）排气筒高度和数量可行性、合理性分析

本项目新建一根15m排气筒，分布详见附图三。根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为10m，本项目废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。

7、非正常工况

项目非正常工况主要考虑废气处理设施处理效率达不到设计要求时的情况，按最不利环境影响计，废气处理设施完全失效时作为废气非正常工况按此条件核算，本项目废气污染源非正常排放量详见下表。

表4-7污染源非正常排放量核算表
序号

污染工序

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间/h
年发生频次

应对措施

1
粉碎、整形、搅拌、除磁、过筛、包装粉尘、收尘房包装袋清理粉尘
处理设施故障
颗粒物
0.093
1
2
立刻停止作业，降低生产负荷，进行检修
二、废水

（1）废水排放源强
设备冷却水（W2）：设备冷却水循环使用，因蒸发损耗每日补充水量，设备冷却水每半年整体更换一次，每次更换量约22.7t，年更换总量约45.4t/a。该部分排水为间接冷却水，未添加任何药剂，水质较为干净，主要污染物为SS，更换产生的废水排入三封工业园污水处理厂集中处理。
（2）污水进入园区污水处理厂可行性分析
华容工业园（三封工业片区）污水处理厂位于华容县三封寺镇毛家村，日处理废水规模11000m3/d，纳污范围为华容工业园（三封工业片区）共4.3km2区域。该污水处理厂采用“A/A/C 微孔爆气氧化沟”工艺（见图4-3），出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002） 表1的一级A标准后排入华容河。2013年4月开始试运行，于2013年11月正式运行，2020年进行过提标改造，通过近期的监测报告可知，其出水水质总体稳定且优于设计值，处理效果好。
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图4-2 华容工业园（三封工业小区）污水处理厂工艺流程图

本项目位于华容工业园（三封工业片区），属于华容工业园（三封工业片区）污水处理厂的纳污范围。该污水处理厂于2014年建成投入运行，设计总规模为1.1万t/d，分两期建设，其中一期工程处理规模为5500t/d。污水处理厂采用“水解酸化+A²/C氧化沟”为主体的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本项目全厂废水排放量约为0.151t/d（45.4t/a），废水产生量极小。经调查，目前三封工业园污水处理厂实际处理水量约为3235t/d，剩余处理能力约为7765t/d，本项目废水仅占其剩余处理能力的0.0039%，完全在污水处理厂的可接纳能力范围内。本项目废水水质简单，不含有毒有害及难降解污染物，不会对污水处理厂的生化处理系统造成冲击。因此，本项目废水依托华容县工业园污水处理厂处理是可行的，废水经处理达标后排入外环境，对外环境影响较小。
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	三、噪声

（1）噪声源强分析
本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声排放值约为75-90dB（A）。根据《环境噪声控制工程》（郑长聚等编，高等教育出版社，1990年）可知“钢结构围护墙体，实测隔声量为25-40dB（A）”，本项目车间墙体为钢结构，考虑门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，隔声量取20dB（A）。根据《环境噪声控制》（刘惠玲主编，2002年10月第一版）等资料，一般减振降噪效果可达5-25dB（A）（本评价取15dB（A））。
表4-8  项目主要设备噪声源强
序号

建筑物名称
声源名称
型号

声压级/距声源距离（dB(A)/m）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离
1

厂房

粉碎机（1台）

F800型
90/1
基础减振、墙体隔声等
65.7
22.1
1

东
57.1
54.9
昼
20
34.9
1

南
19.3
64.6
44.6
1
西
67.8
53.3
33.3
1
北

6.7
73.1
53.1
1
2

粉碎机（1台）

1000型
90/1

59.6
22.1
1
东

61.9
54.2
昼

20
34.2
1
南

20.8
63.6
43.6
1
西

62.6
54.0
34.0
1
北

7.1
73.1
53.1
1
3

整形机（2台）

F500型
85/1
49.4
20.6
1

东

70.4
48.1
昼
20
28.1
1
南

21.7
58.2
38.2
1
西

53.3
50.5
30.5
1
北

8.2
66.9
46.9
1
4

螺带搅拌机（1台）

15m3
85/1
38.7
20.9
1

东

81.3
46.8
昼
20
26.8
1

南

24.2
57.4
37.4
1

西

43.2
52.3
32.3
1

北

9.6
65.0
45.0
1

5

除磁机（2台）
250型
80/1
30.5
21.4
1

东

89.4
41.0
昼
20
21.0
1

南

24.9
52.0
32.0
1

西

34.2
49.6
29.6
1

北

11.3
59.2
39.2
1

6

摇摆筛（2套）
1.2米
85/1
67.9
19.5
1

东

50.4
51.0
昼
20
31.0
1

南

17.5
60.0
40.0
1

西

74.9
47.5
27.5
1

北

6.4
69.4
49.4
1

7

超声波振动筛（4台）
1.2米
85/1
20.9
20.7
1

东

96.2
45.4
昼
20
25.4
1

南

30.6
55.2
35.2
1

西

23.5
57.4
37.4
1

北

12.3
63.4
43.4
1

8

包装机（1台）
25kg型
75/1
10.3
18.9
1
东

109.5
34.2
昼
20
14.2
1
南

25.3
47.0
27.0
1
西

15.1
51.5
31.5
1
北

17.5
50.0
30.0
1
9

吨包机（1台）
1000kg型
75/1
10.3
28.3
1
东

109.6
34.2
昼
20
14.2
1
南

32.9
44.6
24.6
1
西

15.2
51.5
31.5
1
北

9.1
55.9
35.9
1
10
风机（1台）
30型
90/1
45.8
42.3
1
东

57.2
54.9
昼
20
34.9
1
南

22.7
62.8
42.8
1
西

73.8
52.6
32.6
1
北

3.5
78.0
58.0
1
注：以厂房西南角为（0，0，0）
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	（2）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法，在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时，可用A声级计算噪声影响，分析如下：

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1：
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式中：
Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。
r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
Lw为设备的A声功率级。
计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级：
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式中：

Lp1(T)－靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)；

Lp1j--室内j声源的A声压级，dB(A)；

②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：

Lp1－声源室内声压级，dB(A)；

Lp2－等效室外声压级，dB(A)；
TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。
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图B.1 室内声源等效为室外声源图例
③户外声传播衰减计算
LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）
式中：

LA（r）－距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）－参考位置r0处的A声级，dB（A）；
r－预测点距声源的距离；

r0－参考位置距声源的距离。
（3）噪声预测结果及影响分析

根据预测模式，分析项目噪声对项目附近声环境质量的影响程度和范围。本项目只昼间作业，故本次对项目边界昼间作预测。
表4-9 项目厂界噪声预测结果
项目
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

昼间贡献值，dB(A)
40     
48.9
42.5
60.4
GB12348-2008中3类标准，dB(A)
65

65

65

65
达标情况

达标

达标

达标

达标

本项目夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边影响较小。
（5）防治措施

本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施：

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；
②合理布局本项目高噪声的设备，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响；
③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；
④空压机进、排风管安装消声器，空压机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在空压机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍重量；

⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声；

⑥在机械设备结构的连接处做减振处理，如采用弹性的联轴节，弹性垫或其它装置；

⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 

四、固体废物

（1）污染源源强分析
1、生活垃圾S1
本项目总体工程劳动定员8人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

2、一般固废
1）过筛废物S2

项目过筛工段分离、剔除物料中掺杂的毛絮、丝状等各类杂质，产生量约为0.5t/a，统一收集后委托有固废处置资质的单位进行处理。
2）废包装物S3

项目原料使用袋装，将会产生少量的废包装材料，产生量约为0.5t/a，统一收集后外售给物资回收单位回收处理。

3）除磁杂质S4

项目除磁工段产生的不合格的磁性物料，此过程会产生3%的铁粉，根据建设单位提供资料，则磁粉产生量约120t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020)，磁粉代码（309-002-99），经收集后外售。

4）布袋除尘器收集的粉尘S5

项目石墨加工过程产生的粉尘，主要成分为石墨粉，根据生产线布袋除尘收集的效率可知，产生量约为22.1t/a，收集后回用于生产。
3、危险废物
1）废机油S6

项目日常维护检修机器设备过程中会产生少量废机油，废机油产生量为0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），其属于危险废物HW08（900-214-08），收集暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处理。

2）废含油抹布和手套S7

对比同类型项目，含油废抹布、手套产生量约为0.05t/a,属于《国家危险废物名录》(2025年版)“HW49其他废物-900-041-49”，收集于危废暂存间后交由有资质单位处置。

3）废机油桶S8
项目使用机油等，会相应产生废油桶，产生量0.01t/a,属于《国家危险废物名录》(2025年版)“HW49其他废物-900-041-49”，应定期委托有资质的单位安全处置。
表4-10 固废产生情况表

产生环节
名称
属性
有毒有害物质名称
物理性状
类别及代码
年产生量t
贮存方式
处置方式及去向
年处置t
员工生活
生活垃圾S1
生活垃圾
/
固态
/
1.2
垃圾桶
交环卫部门处理
1.2
生产
过筛废物S2
一般固废
/
固态

900-099-S59         
0.5
暂存于一般固废区
交由有资质单位处置
0.5
废包装物S3
/

固态

900-003-S17                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
0.5
综合利用外售
0.5
除磁
除磁杂质S4
/

固态

900-001-S17
120
120
废气处理
布袋除尘器收集的粉尘S5
/
固态

900-099-S59
22.1
回用于生产
22.1
检修
废机油S6
危险废物
油类
液态
HW08（900-214-08）
0.02
暂存于危废暂存间
交由有资质单位处置
0.02
废含油抹布和手套S7
危险废物

油类

固态
HW49(900-041-49)
0.05
暂存于危废暂存间

交由有资质单位处置

0.05
废机油桶S8
危险废物

塑料油类

固态
HW08(900-249-08)

0.01
暂存于危废暂存间

交由有资质单位处置

0.01
表4-11 工程分析中危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t

产生工序及装置

形态

主要成分

危险特性

污染防治措施

1
废机油S6
HW08
900-214-08
0.02
检修
液态
油类
T/In
交由有资质的单位处置
2
废含油抹布和手套S7
HW49
900-041-49
0.05
检修
固态
油类
T/In
交由有资质的单位处置

3
废机油桶S8

HW08
900-249-08
0.01
检修

固态

油类

T/In

交由有资质的单位处置

环境影响分析

1）一般工业固废环境影响分析

一般工业固体废物的贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，具体为：贮存间采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施保障其正常使用；一般工业固废与危废、生活垃圾应分类收集和处置；贮存间装贴环保图形标志；指定专人进行日常管理，由合法合规企业回收、利用、处置。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订），建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

如需转移一般固体废物跨省利用的，由本公司或集中收集单位按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，在转移前通过“一网通办”向生态环境部门进行备案，经备案通过后方可转移。

本项目一般工业固体废物的年产生量为143.1t，其中121t需在厂内暂存，每月处置一次。企业设计在厂房西南侧设置一处一般工业固废贮存区，建筑面积为10㎡，贮存场所采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，分类收集和贮存生产过程中产生的过筛废物、废包装物、除磁杂质、脉冲式布袋除尘器收集的粉尘等一般工业固体废物。
项目产生的一般工业固废均为固态，可分类进行堆存，堆高按规范取2m，堆积密度取0.8t/m³，经计算堆存总占地面积约为7㎡，考虑通道、堆放间隙、超限预留，放大系数取1.5，实际占地面积11㎡，因此本项目设计一般工业固废贮存区建筑面积15㎡合理。

经分类收集的一般工业固废在贮存场所进行分类贮存，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用/处置等信息，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置并签订处置合同，在合同中约定污染防治的要求。

综上所述，本项目一般固废处理措施是切实可行的，能够使一般固废得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染。
2）危险废物环境影响分析

①危废贮存场所的设置要求
建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求建造危废贮存场所，总体要求如下：

产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型；

贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模；

贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；

贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境；

危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理；

贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目在厂区西南侧建设一间危废仓库，设计建筑面积为5㎡，用于贮存生产过程中产生的废机油、废含油抹布和手套、废机油桶等危险废物；企业按照危险废物形态、种类进行分类收集，并在危废仓库内分类贮存，采用防渗漏容器盛装液态危险废物，防止渗漏和流失；危废仓库、盛装危废的容器、包装物按《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022要求设置标志、危险废物贮存分区标志、标识。

②危废仓库的污染控制要求

一般要求
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物; 

贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合;

贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝;

贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料;

同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区;

贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 

贮存库要求
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；

在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；

贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。

本项目危废仓库墙体采用钢结构围护墙体，地面采用混凝土硬化表面刷防渗地坪漆，液态危废容器下面设置托盘，托盘容积不低于容器容积的1/10；危废仓库进出口设封闭门，平时保持门关闭。
③危险废物的处置可行性分析

贮存场所的可行性分析
本项目危险废物总产生量约为0.08t/a，危废仓库设计建筑面积为5㎡，堆高按规范取2m，堆积密度取0.8t/m³，经计算堆存总占地面积约为1㎡，考虑通道、堆放间隙、分区，周转余量放大系数取1.7，实际占地面积约2㎡，本项目设计危废库建筑面积为5㎡，满足贮存要求。

表4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积（m2）

暂存方式

贮存

能力t

危废暂存间（5m2）
废机油S6
HW08
900-214-08
危废暂存间内分区暂存
5
桶装
0.02
废含油抹布和手套S7
HW49
900-041-49
危废暂存间内分区暂存

袋装
0.05
废机油桶S8
HW08

900-249-08
危废暂存间内分区暂存

桶装
0.01
危废贮存的可行性分析
本项目所产生的危险废物在常温常压下贮存稳定性好，液态危废采用密闭塑料桶贮存，容器下设置托盘以防止盛装容器破损渗漏；固态危废采用塑料编织袋贮存，废弃的包装桶正面朝上依次堆垒，堆高不超过2m；危废仓库门口贴分区示意图，内部各分区贴上相应分区标识，盛装危废的容器上粘贴符合规定的标签。项目的各类危险废物在做好以上贮存和处置措施的情况下，对周围环境影响不大。

危废处置的可行性分析
运营期建设单位对危废处置单位的相应资质进行审核，并签订危废处置协议/合同，协议约定运输和处置的污染防治要求；建设单位、危废处置单位均应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》完成各项法定手续和承担各自的义务，危废装卸、运输均应委托有资质的单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏对环境造成二次污染；危废处置后建设单位保留转移联单，并在固废平台上填报相关信息。综上，本项目产生的各种固体废物均能够得到有效的处理与处置，可实现零排放，不会产生二次污染。

（3）固体废物环境管理与监测

项目建成后，建设单位应通过固废平台进行危险废物申报登记，登记危险废物的的产生、贮存、利用、处置等情况，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度，并按照排污许可的管理要求执行环境监测计划。
按照《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022设置标识标牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在仓库出入口、仓库内部、仓库围墙四周、装卸区域、危险废物运输车辆通道（含车辆出口和入口）等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。及时收集生产过程中产生的固体废物，保持车间的整洁，收集后分类贮存，提高固体废物贮存场所的综合利用效率。
（4）固体废物环境影响评价结论

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，固体废物的环境影响可以接受。
地下水、土壤

（1）环境影响类型、途径及影响因子识别

1）废气
本项目主要废气污染因子为颗粒物。本项目处于三封工业园区，周边均为建设用地，且上述污染因子不在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3600-2018）中，项目废气均通过专用管道进行收集处理，采取有效的治理措施后，可保证达标排放，因此不考虑大气沉降对土壤的影响。
2）废水
本项目设备冷却水定期排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理，本项目位于已硬化厂房内，正常工况下废水不会通过垂直入渗及地面漫流的途径进入地下而污染地下水质的情况。

3）原料和固废
本项目生产过程中涉及使用固态原材料石墨筛上料，均不涉及重金属。

原料仓库位于车间内，车间地面混凝土硬化、防渗；危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行防腐、防渗、防漏，液态危废采用密闭塑料桶贮存，容器下设置托盘以防止盛装容器破损渗漏；固态危废采用塑料编织袋贮存，废弃的包装桶正面朝上依次堆垒，堆高不超过2m，液态危废和固态危废均不存在渗漏和流出危废仓库的情形，因此不考虑地面漫流对土壤的影响。
（2）防控措施
防渗处理是防止地下水污染的重要环境保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线，针对项目废水对土壤、地下水的垂直入渗影响，提出如下污染防治措施及防渗要求：

1）分区防渗
将项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般防渗区的防渗设计应满足，重点防渗区的防渗设计应满足，本项目防渗分区划分及防渗技术要求见表4-13，

表4-13 本项目污染区划分及防渗要求

防渗分区

分区类别

防渗区域
防渗技术要求

重点防渗区

生产区、危废暂存间等

地面、墙角
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2019）执行

一般防渗区

原材料储存区、成品暂存区、一般工业固废贮存区等

地面

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10 -7cm/s或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行

简单防渗区

配电房、收尘房等

地面

一般地面硬化

2）源头控制
①污染物质减量化，从原辅材料、生产工艺、末端治理措施、废物循环利用等方面着手控制废气、废水、固废的排放量和排放浓度；

②对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

③优化排水系统设计，工艺废水在厂区内分类收集后通过管线送厂区污水处理厂处理，管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染；

④建立相关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

3）过程防控措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征拟采取如下过程控制措施。

①占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，根据本项目所处区域自然地理特征，种植易于在该地区生长且富集能力较强、生物量较大的植物种植；
②根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，涉及废水区域设置地面硬化、围堰，以防止土壤环境污染；
③涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备、设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

（3）土壤、地下水环境影响评价结论
综上，建设单位对不同防渗分区按上述防渗技术要求进行防渗处理，并在运营期加强管理，及时检查和修复故障和老化的设备、管线及处理构筑物，对地下水或土壤环境产生的影响可以接受。

六、生态
本项目位于三封工业园区，用地现状为空地，占地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成明显影响。

七、环境风险

1、环境风险评价等级确定
分析建设项目生产使用储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重大源，项目单元内储存多种物质按下式计算，按以下公式计算物质总量与临界量比值：
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式中：
q1、q2、qn--每种危险物质实际存在量，t。
Q1、Q2、Qn--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。
表4-14 风险物质最大储存量与临界量比值
物质名称
最大存在量t
临界量t
比值
危险废物（废机油）
0.02
50
0.0004
危险废物（废含油抹布和手套）
0.05
50
0.001
危险废物（废机油桶）
0.01
50
0.0002
合计
0.0016
由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为0.0016，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 可知，当 Q＜1时，风险潜势为I，仅需要进行简单分析。
2、环境敏感目标概况

根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-6，环境保护目标分布图详见附图4。

3、环境风险识别

（1）风险识别范围
风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

①生产设施风险识别范围:贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等;

②物质风险识别范围:主要原材料及辅助材料、中间产物以及处理过程排放的“三废”污染物等。

（2）风险类型

本项目可能发生的风险事故主要为：生产运营中贮存的环境风险物质的事故性泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。主要风险单元为生产车间、危废暂存间。主要影响途径包括泄露挥发、伴生/次生污染物排放通过空气传播影响周边人员健康，风险物质泄露或火灾消防废水等通过雨水管网外排，对地表水环境造成污染。

4、突发事故产生的环境影响及应急处理措施
（1）废气事故排放突发环境事件后果分析

废气事故排放考虑当工艺废气处理设施发生故障，废气处理效率降低，甚至处理设施完全瘫痪，产生的废气未得到及时的处理，车间内浓度迅速升高，对车间内的员工造成影响，甚至对环境空气造成影响。应切实加强废气处理措施的监管与维护，避免废气直接排放的情况发生，防止造成废气污染事故。

（2）危险废物泄漏突发环境事件后果分析

根据项目工程内容，危废暂存间地面进行了防渗处理，并设置专人管理，危废暂存间内项目涉及到的风险物质存在量较少，危废间内设置防渗托盘，不易泄漏至外环境，本公司危险废物泄漏并引发环境风险事件的可能性极低。主要发生泄漏的情况是在物料转运过程中发生少量泄漏，若未及时清理，可能会进入雨水管道，对地表水造成影响。发现物料泄漏时，应及时堵漏并用沙土清理，若进入雨水管道，首先将雨水管道阀门关闭或用堵漏沙袋封死管道等措施及时处理。按以上要求做好防护措施，尽量减小对人和环境的影响。

粉尘爆炸伴生、次生环境突发环境事件后果分析

本项目为石墨粉生产加工，粉碎、整形、筛分等生产过程中会产生石墨粉，集尘装置负压运行，管道、除尘器内部沉积粉尘受气流扰动扬起达到粉尘爆炸浓度区间后，遇点火源即可引发石墨粉尘爆炸。爆炸时空气温度高达1500-3000℃甚至更高，爆炸气体产生的热量瞬间扩散，会引起附近可燃物质高温燃烧并衍生成火灾事故，燃烧产生的烟雾和毒气对周边大气环境造成污染，危害人体健康。爆炸会使大量石墨粉尘骤然逸散至厂区及周边大气，造成短时颗粒物浓度激增、区域空气质量下降，沉降后的粉尘还会覆盖厂区周边地表、植被形成面源污染，作业人员长期吸入高浓度石墨粉尘将大幅提升尘肺病、慢性支气管炎等呼吸系统疾病患病概率，细微粉尘颗粒还会对人体神经系统造成潜在健康损害等疾病的风险。建设单位拟合理设计车间通风系统并定期检查，确保车间内良好通风，降低粉尘浓度。车间整体通风换气次数不低于6次/h，确保车间内悬浮石墨粉尘浓度严格控制在爆炸下限以下，同步定期检修除尘管道与脉冲式布袋除尘器，保障负压收集效率、减少设备内部积尘；严格管控点火源，采用防爆电气设备，禁止明火作业，操作人员穿戴防静电工服；配备干粉灭火器等应急物资。通过以上措施，可有效控制石墨粉尘的环境风险，防止因粉尘爆炸引发的次生环境污染。

5、环境风险防范措施
针对上述环境风险，本评价提出以下环境风险防范措施。

（1）危险废物渗漏防范措施

①危废暂存场所地面应进行重点防渗，对于重点污染防治区，应参照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗设计。重点防渗区的基础必须防渗处理，地面应采用混凝土浇筑硬化，并铺设至少2mm厚HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s。

②危险废物在厂内暂存期间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求加强管理，避免泄漏、渗漏。

③危险废物的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时注意安全处理，严防跑、冒、滴、漏。并在醒目处表明储存物品的名称、性质和灭火方法。

（2）泄漏事故风险防范措施

①定期进行检查，检查的重点无有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。地面采取防渗及防腐蚀处理。

②落实人员培训，定期开展泄漏识别、初期堵漏、围堵收集、应急疏散实操演练，员工熟练掌握处置流程与个体防护穿戴方法。
③液态物质储存区域设置单独区域，底部铺垫吸附材料。

（3）废气处理装置风险防范措施

①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止改生产线的生产。

③引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排

（4）粉尘爆炸伴生、次生环境突发环境事件

①合理设计车间通风系统并定期检查，确保车间内良好通风，降低粉尘浓度。车间整体通风换气次数不低于6次/h，确保粉尘浓度远低于爆炸下限；

②严格管控点火源，采用防爆电气设备，禁止明火作业，操作人员穿戴防静电工服；定期采用防爆吸尘器清理积尘，严禁压缩空气吹扫；

③配备干粉灭火器等应急物资。

在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。项目建成后制定风险应急预案。

（5）根据《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南》（试行）（安监总厅管四〔2015〕84号），企业应做到以下措施，以确保安全生产：

一般要求

①通过危险源辨识、粉尘爆炸性检测分析确定本企业粉尘爆炸性场所，并根据粉尘特性、爆炸限值制定相应的预防和控制措施及其实施细则，结合危险源辨识结果，制定检查方案和大纲。重点检查料仓、除尘、破碎等存在粉尘爆炸隐患的生产作业区域。全面排查治理事故隐患，从源头上采取防爆控爆措施，防范粉尘爆炸事故的发生；

②针对实际情况普及粉尘防爆知识，吸取国内外同行业粉尘爆炸事故教训，使员工了解本企业可燃性粉尘爆炸危险场所和危险程度，并掌握其防爆措施；完善粉尘防爆应急现场处置方案，提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立粉尘防爆工作的长效机制；

③安装有产生可燃性粉尘的工艺设备如装有抛光、研磨、除尘等设备的车间或存在可燃性粉尘的建(构)筑物如料仓等，应按照有关标准规定与其他建(构)筑物保持适当的防火距离；在结构方面首选轻型结构屋顶的单层建筑；若采用多层建筑，宜采用框架结构并在墙上设置符合泄爆要求的泄爆口；如果将窗户或其他开口作为泄爆口，核算泄爆面积以保证在爆炸时其能有效地进行泄爆；建(构)筑物的梁、支架、墙及设备等，在安装时应考虑便于清扫积聚的粉尘。工作区必须设置符合要求的疏散通道、撤离标志和应急照明设备；

④在生产或检修过程中未经过安全主管批准，不得停止或更换、拆除除尘、泄爆、隔爆、惰化等粉尘爆炸预防及控制设备设施；

⑤根据本企业可燃性粉尘特性对产生粉尘的车间采用负压吸尘、洒水降尘等不会产生二次扬尘的方式进行清扫，使作业场所积累的粉尘量降至最低；

⑥粉尘爆炸危险场所严禁各类明火，在粉尘爆炸危险场所进行动火作业前，办理动火审批，清扫动火场所积尘，同时停止抛光、打磨等产生粉尘的作业，同时采取相应防护措施。检修时应当使用防爆工具，不得敲击各金属部件；

⑦存在可燃性粉尘车间的电器线路采用镀锌钢管套管保护，设备接地可靠、电源采取防爆措施；严禁乱拉私接临时电线，电气线路符合行业标准。

积尘清扫

①工艺设备的接头、检查门、挡板、泄爆口盖等封闭严密，防止粉尘泄漏，从源头上防止扬尘；
②制定完善粉尘清扫制度，明确清扫时间、地点、方式以及清扫人员的职责等内容，交接班过程中做到“上不清，下不接”；
③为避免二次扬尘，清扫过程中不能使用压缩空气等进行吹扫，可采取负压吸尘、洒水降尘等方式清扫。
除尘系统

①吸尘罩

在除尘系统中，粉尘入口处的吸尘罩内一般不会发生爆炸事故，因为粉尘浓度在这里一般不会达到粉尘爆炸的下限。但吸尘罩如果将生产过程中产生的火花吸入，例如砂轮机工作时会产生大量的火花，就可能会引爆管道或除尘器中的粉尘，因此在磨削、打磨、抛光等易产生火花场所的吸尘罩与除尘系统管道相连接处安装火花探测自动报警装置和火花熄灭装置或隔离阀。同时在吸尘罩口安装适当的金属网，以防止铁片、螺钉等物被吸入与管道碰撞产生火花。

吸尘罩的设置会直接影响产尘场所的除尘效果，设置时遵循“通、近、顺、封、便”的原则，具体如下：
通：在产尘点应形成较大的吸入风速，以便粉尘能畅通地被吸入；

近：吸尘罩要尽量靠近产尘点；

顺：顺着粉尘飞溅的方向设置罩口正面，以提高捕集效果；

封：在不影响操作和生产的前提下,吸尘罩应尽可能将尘源包围起来；

便：吸尘罩的结构设计应便于操作,便于检修。

②除尘管道

除尘系统管道内可燃性粉尘容易达到爆炸下限，同时遇到积累的静电或其他点火源，就可能发生爆炸；再者粉尘在管内沉积，当受到某种冲击时，可燃性粉尘再次飞扬，在瞬间形成高浓度粉尘云，若遇上火源，也容易发生爆炸。因此应做到：

管道应采用除静电钢质金属材料制造，以避免静电积聚，同时可适当增加管道内风速；

为了防止粉尘在风管内沉积，可燃性粉尘的除尘管道截面应采用圆形，尽量缩短水平风管的长度，减少弯头数量，管道上不应设置端头和袋状管，避免粉尘积聚；水平管道每隔6米设有清理口。管道接口处采用金属构件紧固并采用与管道横截面面积相等的过渡连接；
为了防止局部管道爆炸后能及时控制爆炸的进一步发展或防止爆炸引起冲击波外泄，造成扬尘，产生二次爆炸，管道架空敷设，不允许暗设和布置在地下、半地下建筑物中；管道长度每隔6米处，以及分支管道汇集到集中排风管道接口的集中排风管道上游的1米处，设置泄压面积和开启压力符合要求的径向控爆泄压口，各除尘支路与总回风管道连接处装设自动隔爆阀；若控爆泄压口设置在厂房建筑物内时，使用长度不超过6米的泄压导管通向室外。
③除尘器

干式除尘器

干式除尘器中很容易形成高浓度粉尘云,例如在清扫布袋式除尘器的布袋时,反吹动作足以引起高浓度粉尘云，如果遇到点火源，就会发生爆炸，并通过管道传播，会危及到邻近的房间或与之联接的设备。因此除尘器一般设置在厂房建筑物外部和屋顶，同时与厂房外墙的距离大于10米，若距离厂房外墙小于规定距离，厂房外墙设非燃烧体防爆墙或在除尘器与厂房外墙间之间设置有足够强度的非燃烧体防爆墙。若除尘器有连续清灰设备或定期清灰且其风量不超过15000立方米/小时、集尘斗的储尘量小于45千克的干式单机独立吸排风除尘器，可单台布置在厂房内的单独房间内，但采用耐火极限分别不低于3小时的隔墙或1.5小时的楼板与其他部位分隔。除尘器的箱体材质采用焊接钢材料，其强度应该能够承受收集粉尘发生爆炸无泄放时产生的最大爆炸压力。

为防止除尘器内部构件可燃性粉尘的积灰，所有梁、分隔板等处设置防尘板，防尘板斜度采取小于70°设置。灰斗的溜角大于70°，为防止因两斗壁间夹角太小而积灰，两相邻侧板焊上溜料板，以消除粉尘的沉积。

通常袋式除尘器是工艺系统的最后部分，含尘气体经过管道送入袋式除尘器被捕集形成粉尘层，并通过脉冲反吹清灰落入灰斗。在这些过程中，粉尘在袋式除尘器中浓度很有可能达到爆炸下限。因此，要加强除尘系统通风量，特别是要及时清灰，使袋式除尘器和管道中的粉尘浓度低于危险范围的下限。

在袋式除尘器内点火源主要是以下几种：普通引燃源、冲击或摩擦产生的火花、静电火花及外壳温度等。

普通引燃源。主要是外界的火源直接进入，特别是气割火焰和电焊火花。因为袋式除尘器一般为焊件，修理仪器时易产生气割火焰和电焊火花。企业应该加强安全管理，提高工人防爆意识，在进行仪器修理前及时清除修理部位周围的粉尘；

冲击或摩擦产生的火花。通常是由螺母或铁块等金属物件吸入袋式除尘器发生碰撞引起的火花，其消除方法主要是：在吸尘罩处设置适当的金属网、电磁除铁装置等，并且维修后及时取出落入管道中的金属物质，防止金属进入收尘管道和袋式除尘器中。其次，通风机最好布置在有洁净空气侧的袋式除尘器后面，防止金属异物与风机高速旋转叶片碰撞产生火花，并可防止易燃易爆粉尘与高速旋转叶片摩擦发热燃烧。最后管网内的风速要合理，过高风速可使粉尘加速对管道的磨损，试验表明磨损率同风速成立方关系，会给除尘器内部带来更多的金属物质；

静电火花。防止静电火花产生是预防粉尘爆炸的一个重要措施。可以将除尘系统的除尘器、管道、风机等设施联接起来作接地处理，也可采用防静电滤布或将除尘器的袋子用铁夹子夹牢后接地；

外壳温度。保持除尘器外壳的温度不能过高，由于大量粉尘被外壳内壁吸附，外壳温度过高使粉尘表面受热，获得能量后易发生熔融和气化，会迸发出炽热微小质子颗粒或火花，形成粉尘的点火源。

对于金属粉尘，在除尘系统的灰斗中堆积时发生缓慢氧化反应，此时应采取连续排灰的方法，勿使灰斗内积存过多的粉尘，并要经常观察灰斗及袋室内的温度。企业安装温度传感器，以便随时控制装置内的温度，防止积蓄热诱发火灾引起爆炸。

隔爆装置可以采用紧急关断阀，它是由红外线火焰传感器快速启动气动式弹簧阀而实现的。能够触发安装在距离传感器足够远的紧急关断阀，防止火焰、爆炸波、爆炸物等向其他场所传播形成二次爆炸，从而将爆炸事故控制在特定区域内，避免事态恶化。小型袋式除尘器易采用被动式有压水袋或阻燃粉末装置，粉尘为亲水物质易采用有压水袋，其他采用阻燃粉末装置；大型袋式除尘器易采用智能高压喷洒装置。

④风机

除尘系统的通风机叶片应采用导电、运行时不产生火花的材料制造，通风机及叶片应安装紧固、运转正常，不应产生碰撞、摩擦，无异常杂音。
设备检查与维修

①定期对粉尘爆炸环境中的设备的传动装置（齿轮、滑轮、轴承等）、润滑系统以及除尘系统、电气设备等各种安全装置等进行检查、维护；
②修前清扫检修部位及周边范围内的积尘，检修时除拆卸指定的设备或部位外，尽量不要触动其他设备；检修部位与非检修部位保持隔离，并保证检修区域内所有的泄爆口处无任何障碍物；
③严格按照设备维护检修规程和程序作业，在一个工房或一个系统内禁止进行交叉作业；在检维修过程中不应任意更改或拆除防爆设施，如有变动，须重新进行检测核算，以保证各项性能符合防爆要求；
④检维修过程中应当使用符合国家或行业标准的材料、填料、润滑油等维护材料和防爆工具。

（6）根据《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273-2016）和《粉尘防爆安全规程》（GB15577‑2018）相关要求，企业应做到以下措施：
干式除尘器防爆安全
① 应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，选用降低爆炸危险的以下一种或多种防爆装置：
泄爆装置：在爆炸压力尚未达到除尘器和风管的抗爆强度之前，采用泄爆装置排出爆炸产物，使除尘器及风管不致被破坏；
惰化装置：向除尘器充入惰性气体或粉尘，使粉尘失去爆炸性；
隔爆装置：在风管上设置隔爆装置，将火焰及爆炸波阻断在一定的范围内；
抑爆装置：在风管和（或）除尘器上设置抑爆装置，爆炸发生瞬间，向风管和（或）除尘器内充入用于扑灭火焰的物理、化学灭火介质，抑制爆炸发展或传播。
② 石墨加工选用干式除尘工艺时，若石墨加工产生大量的粉尘，可在除尘系统中设置经旋风除尘器进行初级除尘，再经袋式外滤除尘器二次除尘的工艺。
③ 除尘器与进、出风管及卸灰装置的连接宜采用焊接，如采用法兰连接，应按照防静电措施要求进行导电跨接。
④ 袋式外滤除尘器要求如下：
除尘器滤袋应采用阻燃及防静电的滤料制作，滤袋抗静电特性应符合GB/T17919的要求，与滤袋相连接的金属材质构件(如滤袋框架、花板、短管等)应按照GB12158的要求采取防静电措施；
除尘器应设置进、出风口风压差监测报警装置，除尘器安装或滤袋更换在不超过8h的使用期内应记录除尘器的进、出口风压的监测数值，当进、出口风压力变化大于允许值的20%时，监测装置报警应发出声光报警信号；
除尘器的进风口宜设置温度监测报警装置，当温度大于70℃时，温度监测报警装置应发出声光报警信号；
除尘器灰斗内壁应光滑，矩形灰斗壁面之间的夹角做圆弧化处理，灰斗落料壁面与水平面的夹角大于65°。
⑤ 袋式外滤除尘器按下列要求设置清灰装置：
除尘的滤袋采用脉冲喷吹清灰方式；
清灰参数(气流、气压、清灰周期、清灰时间间隔等)应按滤袋积尘残留厚度不大于1mm设定：
设置清灰压力监测报警装置，当清灰压力低于设定值时应发出声光报警信号；
除尘器清灰装置的清灰气源应采用经净化后的脱水、脱油的气体，宜采用氮气、二氧化碳气体或其他情性气体作为清灰气源。

⑥ 除尘器按下列要求设置锁气卸灰装置：
除尘器灰斗下部应设锁气卸灰装置，卸灰工作周期的设计应使灰斗内无粉尘堆积；
设置锁气卸灰装置运行异常及故障停机的监测报警装置，出现运行异常及故障停机状况时应发出声光报警信号.
⑦ 除尘器的输灰装置及收尘容器(桶)符合下列要求：
输灰装置的输灰能力应大于除尘器灰斗卸灰量：
设置输灰装置运行异常及故障停机的监测报警装置，出现运行异常及故障停机状况时应发出声光报警信号：
输灰装置宜采用气力输灰，不宜采用刮板输灰机与螺旋输灰机；
气力输灰安全要求：
设计气力输灰管道的风量及风速应按管道内不出现粉尘堵塞及管道温度不大于70℃计算；设置风压监测报警装置，当风压低于设计值时应发出声光报警信号；在水平输灰管每间隔6m处，以及风管弯管夹角大于45°的部位，应设置清灰口，风管非清理状态时清灰口应封闭，其设计强度大于风管的设计强度；
在风管弯管夹角大于45°的部位，应设置监视粉尘在管道内流动的观察窗，其设计强度大于风管的设计强度；管道长度大于10m应按照9.1.2的要求设置防爆装置。
输灰装置卸出的粉尘应采用压实方式收集粉尘。
若除尘器每班的卸灰量小于25kg，可采用容器(桶)收集除尘器锁气卸灰装置卸出的粉尘，收集粉尘的容器(桶)应采用经防锈蚀表面处理的非铝质金属材料或防静电材料制成。
风机安全要求
① 除尘系统的风机叶片应采用导电、运行时不产生火花的材料制造；
② 风机及叶片应安装紧固、运转正常，不产生碰撞、摩擦和异常杂音。
机械加工设备安全
① 在粉尘爆炸环境危险区域进行机械加工，应采用不产生连续火花及明火的加工工艺及设备。若机械加工产生火花，应采用阻隔火花进人除尘系统的措施；
② 机械设备的加工危险区应设置防护罩和(或)防护装置，阻隔粉尘飘散、抛丸喷砂高压濺射、磨削砂轮碎裂滅射等产生的危险；
③ 机械加工所产生的粉尘不直接排空释放，机械加工应在吸尘罩或吸尘风柜内进行操作。
维护检修及检测、校验
① 应确保除尘系统符合防爆安全要求，除尘系统至少每半年进行一次维护检修。除尘系统维护检修作业前，应清除作业区、除尘系统内部及周边区域的粉尘，明火作业应按照GB15577的规定采取防火安全措施；
② 袋式除尘器维护检修时，应针对滤袋清灰、残留粉尘的状况更新、更换滤袋；
③ 应确保除尘系统配有的监测报警装置、控制装置和防爆装置，干式除尘器的清灰、锁气卸灰和输灰装置，湿式除尘器的水洗、水幕供水装置，以及除尘系统设置在粉尘爆炸环境危险区域的电气线路和电气设备等处于正常和安全运行的工作状态，在除尘系统安装、改造时进行验收检测，在使用期内每两年进行一次定期检测，监测报警装置至少每半年进行一次校验；
④ 应建立除尘系统维护检修和检测、校验档案。
6、分析结论

项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，制定突发环境事件应急预案，工程的事故对周围影响处于可接受水平。
表4-15 项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

年产4000吨石墨粉建设项目

建设地点

（湖南）省

（岳阳）市

（/）区

（华容）县

（高新技术产业开发）区

地理坐标

经度

112°40′50.001″E
纬度

29°32′33.5274″N
主要危险物质分布

生产车间、危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

燃烧产生的次生CO、NOx等有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害造成大气污染，影响周边居民。

有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。

有毒物质自身和次生的有毒物质经过渗透、吸收等途径进入土壤，造成土壤、地下水污染。
风险防范措施要求

①配备有灭火器材等消防设备。严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌。

②原辅材料均存放于车间，车间防渗，一旦发现泄漏，立即吸附处理。

③组织职工学习用电安全知识和各用仪器设备的正确操作，增强职工的安全意识，规范职工的行为，做到人走电断。

④环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。

⑤定期安排专业人员检修电路和生产设备，确保正常使用。

⑥制定相应的突发事件环境应急预案。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

八、环境管理与监测计划
1、排污口管理

（1）排污口立标管理

废气排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。

表4-16 环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
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废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
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污水排放口
表示污水向水体排放

3
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一般固体废物

表示固体废物贮存、处置场
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危险废物
4
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噪声排放源
表示噪声向外环境排放
（2）排污口建档管理

项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

（3）排污口技术要求
①排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

②根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024），采样点位置应按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径；在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm。
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③监测断面距离坠落基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处。工作平台长度应≥2m，宽度应≥2m或不小于采样探杆长度外延1m，应保证人员及采样探杆操作的空间。工作平台应采用不小于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应不大于4mm，载荷满足GB4053.3要求。距离坠落基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。防护栏杆的高度应≥1.2m，扶手宜选用外径30mm～50mm钢管，扶手后应有不少于75mm净空间。

④工作平台与坠落高度基准面之间距离超过0.5m且不足2m时，应按照GB4053.1或GB4053.2要求设置固定式钢梯到达工作平台。监测平台与坠落高度基准面之间距离不小于2m时，应安装钢斜梯、转梯到达监测平台，不得仅设置钢直梯。梯架无障碍宽度应不小于0.8m，倾角应不超过38°；踏板前后深度不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应在10mm～35mm之间；梯高大于6m时，应设置梯间平台。斜梯、转梯的材料、载荷、制造安装等要求按照GB4053.2执行。

2、监测计划

本项目建成后，运营期自行监测计划主要结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）、排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）等制定以下相应监测计划，可采用自行监测或委托监测的方式进行。本次评价提出的监测计划如下表，企业在申报排污许可证时期，可参考下表：

表4-17 营运期自行监测计划表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

噪声

厂界

等效A声级

季度/次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

废气

DA001出口
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（排放速率3.5kg/h，排放浓度120mgm3）
周界外浓度最高点
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织控制有要求（排放浓度1.0mg/m3）
废水
DW001
SS
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和三封工业园污水处理厂接纳标准中的从严值
3、排污许可管理

根据《排污许可证管理条例》：排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属“二十五、非金属矿物制品业30”中“70石墨及其他非金属矿物制品制造309-石墨及碳素制品制造3091”，属简化管理，本项目建设完成生产前需申领排污许可证。

九、环保投资

该工程总投资约2000万元，环保投资约20万元，占工程总投资的1%，环保建设内容如下表4-18所示。

表4-18 环保投资估算一览表

序号

类别

治理措施

投资

（万元）

备注

1
废气
粉碎粉尘
集气系统负压收集+脉冲式布袋除尘器
+15m高排气筒（DA001排放）
2
新建

2

整形粉尘
2
新建

3
搅拌粉尘
1
新建

4
除磁粉尘
1
新建

5
过筛、筛分粉尘
2
新建

6
收尘房包装袋清理粉尘
2
新建
7
包装粉尘
集气罩+脉冲式布袋除尘器
2
新建

8
废水

设备冷却水
冷却塔+冷却水池
3
新建
9
噪声

基础减振、隔声、绿化等降噪措施

2
新建

10
固废

一般固废
一般固废储存间
1
新建
11
危废
危废暂存间、防渗防腐
2
新建
合计

20
/




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	粉碎粉尘
	颗粒物
	集气系统负压收集+脉冲式布袋除尘器
	+15m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（排放速率3.5kg/h，排放浓度120mgm3）

	
	整形粉尘
	颗粒物
	
	
	

	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	
	
	

	
	除磁粉尘
	颗粒物
	
	
	

	
	过筛、筛分粉尘
	颗粒物
	
	
	

	
	收尘房包装袋清理粉尘
	颗粒物
	
	
	

	
	包装粉尘
	颗粒物
	集气罩+脉冲式布袋除尘器
	
	

	地表水环境
	初期雨水
	SS
	通过园区厂房屋顶和三封工业园配套建设的雨水管渠收集后排入到园区雨水管网
	华容工业园（三封工业片区）污水处理厂污水接纳水质标准和《污水综合排放标准》中的三级标准

	
	设备冷却水
	SS
	排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理
	

	声环境
	机电设备
	LeqA
	基础减振、隔声等降噪措施
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	办公生活
	生活垃圾
	交由环卫部门统一清运处理
	/

	
	生产过程
	一般固废
	暂存于一般固废暂存区（15m2），定期外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	
	
	危险废物
	暂存于危废暂存间（5m2），定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗，厂区地面硬化

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①配备有灭火器材等消防设备。严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌。

②原辅 材料均存放于原料储存区，车间地面硬化防渗，一旦发现泄漏，立即吸附处理。

③组织职工学习用电安全知识和各用仪器设备的正确操作，提高职工的安全意识，规范职工的行为，做到人走电断。

④环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止对应设备生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。

⑤定期安排专业人员检修电路和生产设备，确保正常使用。

⑥制定相应的突发事件环境应急预案。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	综上所述，本项目符合国家、地方及行业政策和法规，与相关规划相协调，选址合理，具有良好的环境、经济及社会效益。在建设单位严格落实本《报告表》提出的污染防治措施、认真执行“三同时”制度的前提下，项目建设对环境影响较小，各污染物均可实现稳定达标排放，不会降低当地的环境功能等级，从环境保护的角度，本项目建设可行。

上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按生态环境局的要求另行申报审批。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	风量
	/
	/
	/
	2400万m3/a
	/
	2400m3/a
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.489t/a
	/
	1.489t/a
	/

	废水
	设备冷却水
	/
	/
	/
	0.00454万吨/a
	/
	0.00454万吨/a
	/

	固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	/

	
	过滤废物
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	
	废包装物
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	
	除磁杂质
	/
	/
	/
	120t/a
	/
	120t/a
	/

	
	布袋除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	22.1t/a
	/
	22.1t/a
	/

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	/

	
	废含油抹布和手套
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2 营业执照
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附件3 法人身份证
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附件4 厂房租赁合同
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附件5 发改委备案证明
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附件6 华容高新技术产业开发区规划环评审查意见
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附件7 招商引资合同书
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附件8 项目研判分析结果报告
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附图
附图1 地理位置图
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附图2 本项目所在地位置图
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附图3 平面布置图
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附图4 分区防渗图
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附图5 环境保护目标图
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附图6 三封工业园土地利用规划图
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附图7 三封工业园产业空间布局图
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附图8 三封工业园污水工程规划图
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附图9 三封工业园雨水工程规划图
[image: image74.jpg]T+

%?ﬁ?i?ﬁ?‘!lkﬂ&‘l:

LEESHRATUFEXEER

TV GG R

Mk TR

@:
=== mumkEm [ | mamkEm
QLIS X —"

ka

& 7-3 =HFXFATEARE






附图10 三封工业园燃气工程规划图
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附图11 华容县三封寺镇国土空间规划图
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附图12 三封片区“三区三线”示意图
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附图13 地表水环境保护目标图
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附图14 项目四至图
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	北面：华容县福容棉花种植专业合作社
	东面：湖南华中铁水联运能源基地有限公司
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	西面：湖南自贸区协同联动区汇川配套产业园
	南面：岳阳市兴容泡沫包装有限公司
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附图15 编制主持人现场踏勘照片
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