


	
岳华环评[2026]14号
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]关于华容顺弘年产501.1万块水泥制品建设项目
生态环境影响报告表的批复
华容顺弘建筑材料有限公司：
你公司提交的《华容顺弘年产501.1万块水泥制品建设项目生态环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
1、 [bookmark: OLE_LINK16]华容顺弘建筑材料有限公司位于湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光社区，总占地面积为8879.4m2，总建筑面积5000m2。主要从事水泥制品（六方块砖、轻质板、预制小件）的生产，年产水泥制品501.1万块，总投资200万元，环保投资30万元，由主体工程、仓储工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。由于该项目已于2025年4月开工建设，项目涉及“未批先建”，岳阳市生态环境局下达了责令改正违法行为决定书（岳环华责改〔2026〕7号）。本项目为完善环评手续。根据湖南鑫来工程咨询有限公司编制的《华容顺弘年产501.1万块水泥制品建设项目生态环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，项目符合国家产业政策、符合华容县生态环境分区管控要求，在建设单位严格落实《报告表》及本批复提出的各项污染治理措施和风险防范要求，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目实施建设。
2、 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目运营中重点落实以下要求：
1、严格落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目排水采用雨水分流，项目无生产工艺废水排放（设备冲洗废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，厂区降尘用水、产品养护用水，蒸发损耗，不外排）；生活污水经化粪池处理后用于周边耕地施肥；初期雨水经初期雨水收集池处理后用于厂区降尘。
2、严格落实大气污染防治措施。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。水泥筒仓呼吸粉尘收集后进入自带布袋除尘器装置处理后无组织排放，搅拌、投料工序产生的颗粒物负压管道收集后经布袋除尘器处理由15m高排气筒高空达标排放；装卸、原料堆场粉尘通过半敞开式原料库+洒水降尘处理后车间无组织排放；提高废气的捕集效率，规范生产操作，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。项目营运期废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表2大气污染物特别排放限值及表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值。
3、严格落实环境噪声污染防治措施。通过合理布局、选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房，高噪声设备消声、隔声；夜间不得生产、加强厂区绿化等措施进行降噪处理，确保项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
4、严格落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，防止产生二次污染。生活垃圾交由环卫部门定期清运。
5、加强环境风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保周边环境安全。
6、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。
四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目生态环境影响评价文件。
[bookmark: _GoBack]五、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。
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