


	
岳华环评[2026]15号
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]关于年产8000吨铝铸件建设项目生态环境
影响报告表的批复
岳阳聚达科技有限公司：
你公司提交的《年产8000吨铝铸件建设项目生态环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
1、 [bookmark: OLE_LINK16]岳阳聚达科技有限公司位于华容高新技术产业开发区三封工业园汇川配套产业园A2栋(6370m2)、A14栋(2343m2)，投资7000万元建设“年产8000吨铝铸件建设项目”。厂房总占地面积8713m2，项目总投资7000万元，环保投资115万元，建设内容主要为主体工程、仓储工程、辅助工程、公用工程及环保工程。根据湖南森铭环境工程有限公司编制的《年产8000吨铝铸件建设项目生态环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，项目符合国家产业政策、符合华容县生态环境分区管控要求，在建设单位严格落实《报告表》及本批复提出的各项污染治理措施和风险防范要求，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目实施建设。
2、 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目运营中重点落实以下要求：
1、切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。
2、严格落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目采取雨污分流，雨水通过园区厂房屋顶和汇川配套产业园配套建设的雨水管渠收集后排入到园区雨水管网。生产过程中产生的清洗废水经隔油池+沉淀池处理后经园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理，喷淋塔废水、循环冷却水经园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理；生活污水依托汇川配套产业园配套建设的化粪池处理后排入园区污水管网。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和三封工业园污水处理厂接纳标准中的从严值。
3、严格落实大气污染防治措施。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。天然气燃烧废气经低氮燃烧技术、负压管道收集处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放；铝锭熔化废气、压铸脱模废气经集气罩收集+喷淋塔降温+干式除雾箱+高温布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放；抛丸粉尘经负压管道收集+防爆型布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）达标排放；打磨粉尘经负压管道收集+防爆型布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA003）达标排放；危废暂存间挥发性废气经负压抽风系统+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA003）达标排放。本项目天然气烧然废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1金属熔炼（化）—燃气炉的排放浓度限值。压铸脱模废气中颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）浇注的的排放浓度限值，非甲烷总烃执行湖南省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB43/3550-2026)表1中其他行业的限值要求。打磨、抛丸颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1落砂、清理—落砂机、抛（喷）丸机等清理设备排放浓度限值。危废暂存间挥发性废气（以非甲烷总烃计）执行湖南省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB43/3550-2026)表1中其他行业的限值要求。
通过加强废气的收集及有效处理、非正常工况污染控制、装置管理和日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。厂区内颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表A.1排放浓度限值，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB43/3550-2026)表2厂区内无组织排放监控点浓度限值；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。
4、严格落实环境噪声污染防治措施。通过优选低噪声设备，对主要高噪声设备采取厂房隔声、基础减振、加强维护、合理布局等措施进行降噪处理，确保项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
5、严格落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，防止产生二次污染。生活垃圾交由环卫部门定期清运。
6、加强环境风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，实现企业和园区的联动机制，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
7、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。
四、本项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤2.679t/a、SO2≤0.09t/a、NOX≤0.421t/a、COD≤0.002t/a、NH3-N≤0.0002t/a。
五、建设单位应在项目实际排污行为发生前，依法取得排污许可证。报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目生态环境影响评价文件。
六、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。
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