华环评 [2020]20号

**关于****湖南华容白鼎山加油站建设项目**

**环境影响报告表的批复**

中国石化销售股份有限公司湖南岳阳华容石油分公司：

你单位《湖南华容白鼎山加油站建设项目申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 中国石化销售股份有限公司湖南岳阳华容石油分公司投资1000万元在华容县田家湖生态新区华鲇路与田家湖大道东南角征地2849.78m2建设湖南华容白鼎山加油站项目，该加油站设计为二级加油站。主要经营汽油（92#、95#、98#）、柴油（0#）成品油，工程建设内容主要为加油机、埋地油罐、站房等。本项目不设餐饮、住宿等配套服务，无大型商业场所，只有小型超市。湖南华容白鼎山加油站采用潜油泵加油工艺，设置汽油卸油、加油油气回收系统、配套消防设施、供配电设施等，加油站所经营的成品油运输均采用委托汽车槽车方式运输。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）以及《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件，中国石化销售股份有限公司湖南岳阳华容石油分公司现申请补办环评手续；根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《湖南华容白鼎山加油站建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强水污染防治措施。项目场区按照雨污分流体制建设，营运期场地内雨水经雨水收集管网收集后，外排至场界外沟渠内。加油站场区采用棚罩，不会被雨水淋而产生污水，其它场地雨水经场区雨水管网收集后进项目配套建设的隔油池隔油沉淀后进入雨水管网。场区内清洗废水（包括洗车废水、场地清洁废水）经隔油沉淀后与经化粪池处理后的生活废水一起排项目北侧华鲇路的市政污水管网，进入华容县麻浬泗污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准后排入华容河。

2、加强大气污染治理。严格落实报告表提出的挥发性油气防治措施，加油站采用双层地埋式储油罐，配置卸没、加油油气回收系统，规范操作，确保加油站废气中非甲烷总烃类排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准要求，厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。厂区的备用发电机产生的废气经自带的烟气净化器处理后外排，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中第三阶段标准要求。

3、噪声污染防治工作。选用低噪声设备，提高安装精度，对加油泵、发电机等产生高噪声的设备采取隔音减震措施，并通过加大场界绿化防护带起到吸音降尘的效果，确保加油站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。

4、地下水污染防治工作。严格按设计要求规范落实各项防渗漏措施。地下储油罐周围设防渗漏检查孔或检查通道、监测井等防漏和检漏设施，储油罐周边设防油堤、油罐液位监测系统，运营期开展地下水环境影响跟踪监测，确保不对地下水环境造成影响。

5、固体废物防治工作。加油站油罐清洗交由具有专业资质单位进行，油罐残渣和隔油沉淀池含油泥沙等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及2013年修改单要求，规范建设暂存场所，油罐定期清理产生残渣和隔油池产生的含油泥沙交由有资质的单位处理；落实转移联单制度并规范建立台帐。废弃的含油抹布、劳保用品等按要求规范处理。生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。加强营运期风险防范。加强对输油管道和加油、储油设备的维护管理，减少跑、冒、滴、漏，制定严格的操作规程，常备安全消防用具。落实各项风险防范措施，制定科学有效的应急事故处理预案，建立健全应急组织实施体系，增强事故防范意识。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目总量控制指标：VOCs≤0.622t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2020年9月28日

|  |
| --- |
| 抄送:湖南环美达环保科技有限公司 |