华环评 [2020]23号

**关于****华容仁泽医院建设项目环境影响报告表的**

**批 复**

华容仁泽医院有限公司：

你单位《华容仁泽医院建设项目申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 华容仁泽医院成立于2019年，是卫生行政部门批准成立的集医疗、保健、预防、康复于一体的民办营利性医院。项目总投资1500万元，医院占地约3500平方米，编制床位100张，医院拥有透析机、彩超、动态DR、生化分析仪、尿沉渣、电解质分析仪、凝血常规分析仪、心电监护仪等国内先进诊疗设备。医院设有基础科室：综合内科、透析中心、外科、中医科、检验科、影像科、病理科、供应室等相关科室。医院放射和辐射类科室和设备另行报批并办理许可证。项目符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《华容仁泽医院建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强水污染防治措施。项目排水系统采用雨污分流，项目雨水由屋面雨水斗、雨水棚收集，最终经地面径流由雨水口最终汇入室外雨水管网。食堂废水先经隔油池处理后再进入污水处理站；其它废水直接进入污水处理间（处理工艺为预处理+沉淀工艺+消毒）处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求后，汇入市政污水管网，排入华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理达标后，排放至华容河。

2、加强大气污染治理。污水处理站为地埋式，处于加盖板密闭环境，经过喷洒除臭剂、空气自然扩散后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求。食堂油烟废气经静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后，经食堂油烟排放管道对外排放经。柴油发电机废气经收集满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后由专用内置排烟竖井引至楼顶达标排放。

3、噪声污染防治工作。加强医院的设备管理，选用低噪声设备，合理布置污水处理站水泵、空调、食堂油烟净化装置及医疗设备等，噪声设备采取吸声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

4、固体废物防治工作。医疗废物须严格按照《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》等要求规范收集、暂存及转运，建设规范的医疗废物暂存场，健全转移联单管理制度，并建立收集、转运台帐。医疗废弃物、污水处理站污泥、栅渣经危废暂存间暂存，委托有资质单位定期处理，并执行转移联单制度；生活垃圾经收集后，交由当地环卫部门清运。

5、加强环境管理和环境风险防范工作。对医疗废物管理人员开展专业知识培训，编制事故应急预案，配备相应应急处置物资，制订营运期环境监测计划。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2020年11月27日

|  |
| --- |
| 抄送:湖南志远环境咨询服务有限公司 |