华环评 [2021]15号

**关于****湖南春特农业科技开发有限公司年产10000吨多元素颗粒氮肥项目环境影响报告表的批复**

湖南春特农业科技开发有限公司：

你单位《关于申请办理湖南春特农业科技开发有限公司年产10000吨多元素颗粒氮肥项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 湖南春特农业科技开发有限公司拟投资200万元在岳阳市华容县石伏工业园租用湖南丰盛纺织集团有限公司面积约1300m2的闲置厂房进行生产建设年产10000吨多元素颗粒氮肥项目。项目符合国家产业政策，根据湖南衡润科技有限公司编制的《湖南春特农业科技开发有限公司年产10000吨多元素颗粒氮肥项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。项目依托原有厂区雨污分流系统实施雨污分流，生活污水通过化粪池处理后排入厂区管网，依托桥东污水处理厂集中处理。液封式水吸收装置产生的处理废水吸收氨气和氯化氢气体后为氯化铵稀溶液，到达一定浓度后出售，不外排。

2、废气污染防治工作。项目废气经集气罩收集后经管道连接至液封水吸收装置的除尘管道进行处理，确保颗粒物、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准、氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2级标准的要求后引至15m高排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。项目合理安排作业时间，禁止夜间生产（夜间22:00时至次日6:00时）；合理布局，项目选用采用低噪声设备，通过对各噪声源安装减震垫等处理措施，再经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。废原料包装材料统一收集，由原料厂家回收处理。生活垃圾分类收集后，定期交当地环卫部门统一清运处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全各项污染防治设施运行管理及各类台帐，定期检修，规范进行环境监测工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2021年7月16日

|  |
| --- |
| 抄送:湖南衡润科技有限公司 |