岳华环评[2022]16号

**关于****华容恒立电力通信器材有限公司年产水泥电杆**

**6000根建设项目环境影响报告表的批复**

华容恒立电力通信器材有限公司：

你公司《关于申请办理华容恒立电力通信器材有限公司年产水泥电杆6000根建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华容恒立电力通信器材有限公司租赁华容县操军乡综合厂用于生产水泥电杆。改扩建前电线杆的产量为2000根，改扩建后电线杆的产量为6000根，改扩建后主要为增加产量。项目总占地面积3300m2；由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据长沙沛霖环保科技有限公司编制的《华容恒立电力通信器材有限公司年产水泥电杆6000根建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。搅拌机清洗废水进入沉淀池进行沉淀处理后回用于生产不外排。锅炉废水收集后回用于生产不外排。

2、废气污染防治工作。加强项目日常监管，严格控制项目废气污染。锅炉烟气采用水浴除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值后通过20m高排气筒排放。封闭式堆场，搅拌机进料口设于封闭式的厂房内，搅拌粉尘和水泥筒仓粉尘采用布袋除尘器处理，确保无组织颗粒物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。

3、噪声污染防治工作。通过合理布局，选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、厂房建筑隔声，控制车辆噪声源强，加强厂区绿化工作，设置绿化隔声带等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

4、固体废物防治工作。根据“无害化、减量化、资源化”原则，严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《[一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）](http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/gtfwwrkzbz/202012/W020201218695845325455.pdf)》相关标准和规定要求，规范建设危险废物暂存间和一般工业固体废物暂存区，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。钢筋边角料、废脱膜剂定期外售废品回收。生物质燃料灰渣收集后用于农田施肥。不合格产品废钢筋外售给废品回收站，废混凝土作为建筑垃圾运至建筑垃圾场处置。生活垃圾用袋装收集，暂存于垃圾箱内，定期交由环卫门统一清运处置。

5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

6、总量控制指标：SO2≤0.257t/a；NOx≤0.15t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2022年12月19日